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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	广东广福科技有限公司豆制品生产线项目

	项目代码
	2201-445200-04-01-426345

	建设单位联系人
	*
	联系方式
	*

	建设地点
	*

	地理坐标
	（东经 116  度  20 分 20.314  秒，北纬 23 度 35 分 55.777  秒）

	国民经济

行业类别
	C1392豆制品制造；

C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造
	建设项目

行业类别
	13-20其他农副食品加工 139*；15-26饮料制造152*

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	15220
	环保投资（万元）
	570.75

	环保投资占比（%）
	3.75
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	35414.70

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《揭阳市揭阳产业转移工业园土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》

	规划环境影响

评价情况
	（1）规划环境影响评价文件：《珠海（揭阳）产业转移工业园环境影响报告书》(2009年6月)；
（2）召集审查机关：广东省环境保护局；
（3）审查文件名称及文号：《关于珠海（揭阳）产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》（粤环审[2009]277号）。

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与揭阳市城市总体规划相符性分析
本项目选址*。项目现状用地为厂房，项目东侧和南侧为道路、西侧为空地、北侧为空地和山林。 建设地不在饮用水源保护区和生态严格控制区内。
根据《揭阳市城市总体规划 中心城区土地利用规划图》（2011-2035年）显示，项目属于二类工业用地（见附图八）。
与《珠海（揭阳）产业转移工业园总体规划》相符性分析
根据《关于珠海（揭阳）产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》、《珠海（揭阳）产业转移工业园总体规划》，珠海（揭阳）产业转移工业园总占地面积438.95 公顷，本项目用地位于*，该用地规划为一类工业用地（见附图九），故项目符合用地规划。

与产业转移工业园相符性分析

根据粤环审﹝2009﹞277号《关于珠海（揭阳）产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》可知，园区应引进无污染或轻污染的不锈钢制品、机械设备制造企业，不得引入印染、鞣革、造纸、生物制药、电镀及含其他表面处理工序等水污染排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。
表1-1  园区引进企业指引目录表
类别
项目
禁止引入产业
原则
(1)不符合有关法律法规和产业政策、严重浪费资源、不具备安全生产条件的工艺技术、装备及产品。
(2)国家和省已明确淘汰的生产工艺技术、装备和产品。

(3)严重破坏生态环境特别是水资源的项目，如排放致癌、致畸、致突变物质和恶臭气体的项目；废水排放标准不符合东西两翼和粤北山区水域水质要求的项目；存在事故隐患且无法确保周边饮用水源安全的项目。

名录
《广东省产业转移区域布局指导意见》附件二中的产业名录
鼓励引入产业
机械设备制造
黑色铸造件、锻造件（工艺协作件）、小型农机具、机械通用基础件、中、小型水电发电机组、日用陶瓷成型机械、液压千斤顶等。
金属制品
不锈钢产品生产及加工（不含电镀、酸洗等耗水型生产工艺）
项目主要从事豆制品生产加工，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中禁止、限制及淘汰类产业项目，符合国家产业政策；项目所使用的生产设备、生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中所列的淘汰落后生产工艺装备和产品；本项目不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》中的重点淘汰类和重点整治类。故符合国家相关产业政策的要求。同时，项目不违背粤环审﹝2009﹞277号《关于珠海（揭阳）产业转移工业园环境影响报告书的审查意见》中的相关规定，符合产业转移园的准入条件。

综上所述，项目符合该区域产业功能定位，不属于园区禁止引入产业目录中产业，符合产业转移园的相关要求。


	其他符合性分析
	1、与产业政策相符性分析
根据2019年8月27日第2次委务会议审议通过公布的《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于豆制品生产加工，不属于明文规定禁止、限制及淘汰类产业项目，项目符合国家、省、市有关法律、法规和政策的规定。

项目所使用的原材料、生产设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录》（2019 年本）》 中的限制类和淘汰类产品及设备；本项目不属于《广东省进一步加强淘汰落后产能工作实施方案》 中的重点淘汰类和重点整治类。
根据《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目属于豆制品生产加工，不属于禁止、限制及淘汰类产业项目，符合市场准入负面清单的要求。
综上所述，本项目的建设符合国家产业政策和地方其它相关规定的要求。
2、项目选址合理性分析

本项目选址位于*，根据建设单位提供的不动产权证书（祥见附件三）可知，该地块总占地面积为35414.70m2，该地块用途为工业用地，本项目为豆制品生产项目，符合该地块的用途。因此，本项目所在区块为工业用地，符合用地要求。
3、与《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案》（揭府办【2021】25号）相符性分析
①项目与生态保护红线及一般生态空间相符性分析：

根据《揭阳市生态保护红线分布图》（附图七），项目所在区域不在规定的生态保护红线范围内。

②资源利用上线：

项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
③环境质量底线：
本项目大气环境现状能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
及2018年修改单的二级标准，声环境现状能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中的3类标准。项目附近水体半坑溪现状水质属于Ⅲ类水。生活污水经三级化粪池预处理达标后，排入揭阳产业转移工业园西部污水处理厂生活污水处理设施处理。符合环境质量底线要求。
④全市生态环境准入清单：

本项目位于*。根据《揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案 》（附图十） ，项目位于广东揭阳产业转移工业园（揭东片）重点管控单元，环境管控单元编码ZH44520320008。广东揭阳产业转移工业园（揭东片）重点管控单元如下表所示。
表1-1 项目“三线一单”符合性分析一览表
管控维度

管控要求

本项目情况

相符性

区域布局管控
1.【产业/鼓励引导类】园区重点发展机械、汽车零部件、五金不锈钢制品等产业，加快发展电子信息、新材料应用和现代物流，形成以高端机械制造、金属制品及电子信息为支柱的产业体系。

2.【产业/鼓励引导类】符合《国家重点支持的高新技术领域》鼓励发展的项目可优先进入工业园区。

3.【产业/禁止类】园区禁止新建以下项目：（1）钢铁及有色金属（高纯度稀土金属、磁铁矿精选提炼、钢铁熔炼）；（2）建材（新型干法旋窑水泥、建筑陶瓷生产、高岭土等建筑陶瓷釉料和原料生产、石材深加工、玻璃矿沙加工、超细重质碳酸钙加工、生产）；（3）纸浆工业；（4）制革工业；（5）农药工业；（6）电镀工业（包含电解）；（7）纺织印染工业（包含漂染）；（8）废金属、塑料、纸张的二次污染转嫁工业；（9）有色金属、黑色金属冶炼和放射性矿产项目；（10）铜箔、覆铜板的生产；（11）其他不符合国家、省、市产业政策的项目。

4.【大气/鼓励引导类】大气环境高排放重点管控区，应强化达标监管，引导工业项目落地集聚发展。

5.【产业/限制类】在充分考虑保护园区内村庄、居住区、行政办公区及园区外邻近居住区等敏感点的前提下合理布置入驻企业位置，合理设置绿化防护带（宽度不小于50m），减少对敏感点的污染影响。

本项目属于豆制品生产项目，不涉及园区禁止的项目，根据《产业结构调整指导目录
(2019 年本)》及《市场准入负面清单（2020 年版）》，本项目符合国家产业政策。
本项目在生产车间设置抽风装置， 将工艺废气油烟油烟和食堂油烟分别经过油烟净化器处理后高空排放；锅炉废气SO2、颗粒物和NOx收集后引入“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理，处理后能达标排放， 不属于高污染产业。
本项目所在地为工业用地，位于园区南侧， 周边村庄、居住区等较少，厂界设置绿化带， 以减少对周边环境影响。
相符
能源资源利用
1.【能源/鼓励引导类】工业园企业能源类型以电、天然气等清洁能源为主，加快建设天然气站建设。

2.【水资源/限制类】提高园区水资源利用效率，园区企业用水重复利用率不得低于60%；园区生活污水回用率不低于40%。

本项目主要使用电能及生物质燃料，成型生物质燃料属于清洁能源。
项目生活污水和生产废水处理达标后分别经园区生活污水管网和工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂的生活污水处理系统和工业废水处理系统处理。
相符
污染物排放管控
1.【水/限制类】园区环评批复范围内主要污染物排放总量应严格控制在环评批复总量以内：COD12.96吨/年、氨氮1.08吨/年。
2.【水/综合类】园区西部企业生产废水、生活污水预处理达标后排入西部污水处理厂；北部、南部企业生产废水经厂内自建污水处理设施处理达标后全部回用，生活污水经预处理达标后排入西部污水处理厂，西部污水处理厂尾水排放量须控制在 1200m3/d 以内。

3.【产业/限制类】园区规划环评批复范围外区域引入项目废水应通过东区污水处理厂进一步处理达标排放。

4.【水/综合类】加快推进揭阳产业转移工业园东区污水处理厂及配套管网建设，处理生产废水和生活污水，尾水经总长17.4km管线后排入竹桥河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，其余《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准未注明的指标，按《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准中的“城镇二级污水处理厂”排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准较严值执行。德桥河排污口废水允许排放量须控制在10600m3/d以内。

5.【水/禁止类】禁止向外环境直接排放废水及含汞、砷、镉、铬、铅等重金属和持久性有机物。

6.【水/综合类】有行业清洁生产标准的新引进项目清洁生产水平须达到本行业国内先进水平以上。

7.【大气/限制类】工程机械制造行业应积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进涂装技术。加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，建设吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。

8.【大气/限制类】产生酸碱性废气的企业，生产废气应经集中收集后经湿式洗涤塔处理后达标排放。

9.【大气/限制类】园区施工物料尽可能封闭运输，施工现场采取有效措施防治扬尘污染。

项目生产过程中产生的生活污水量较小，生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值后经生活污水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施进一步处理。

生产过程中产生的油烟废气经油烟净化器处理后高空排放，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模标准；锅炉废气经“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理后，尾气由35m高烟囱高空排放，达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气排放浓度限值中燃生物质成型燃料锅炉标准。
相符
环境风险防控
1.【风险/综合类】建立企业、园区、区域三级环境风险防控体系（各企业内设事故缓冲池，园区设置足够容积的事故废水及消防污水应急缓冲池），制定环境风险事故防范和应急预案，落实有效的事故风险防范和应急措施。

2.【风险/综合类】生产、使用、储存危险物质或涉及危险工艺系统的项目应配套有效的风险防范措施，并按规定编制环境风险应急预案，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。

项目为豆制品项目，不涉及危险工艺系统，固体废物分类收集和处置。项目现场进行防渗、防腐蚀、防泄漏硬底化措施， 不会对周边土土壤环境造成影响。
本项目不涉及广东揭阳产业转移工业园（揭东片）重点管控单元环境管控要求中的禁止类、限制类情形，也不属于严格限制建设的钢铁、燃煤燃油火电、石化、储油库等项目。因此，本项目与《揭阳市人民政府办公室关于印发揭阳市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（揭府办〔2021〕25 号）的要求相符。
与揭阳市环保规划相符性分析

①根据《广东省地表水环境功能区划》 (粤环[2011]14号)，未对附近水体半坑溪进行功能区划，根据“《关于确认珠海（揭阳）产业转移工业园所在区域环境质量标准的复函》（揭市环函[2009]73 号）”，确定半坑溪为III类水功能区，水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类标准。本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区。

项目产生的废水经厂区自建废水处理设施（“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工艺）处理达标后，经工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂的工业废水处理系统处理；生活污水经三级化粪池预处理后，达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值后经生活污水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施进一步处理。
②本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及2018 年修改单二级标准。本项目生产过程中产生的污染物主要为油烟废气和锅炉燃烧废气，油烟废气经集气罩收集后通过油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模；锅炉废气经“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理，尾气由35m高烟囱高空排放，达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气排放浓度限值中燃生物质成型燃料锅炉标准；臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级新扩改建臭气浓度标准及表2恶臭污染物排放标准值要求。因此，本项目废气经处理后均可达标排放，对周围环境影响不大，符合项目所在地大气环境功能区划的要求。 
③根据《揭阳市功能区划图集（调整）》中“附图3揭东区声环境功能区划结果”（附图十一），本项目所在区域为3类区，项目生产对现状声环境质量的增值影响较小，不影响区域声环境功能，因此本项目建设与声环境功能区要求相符。

综上，项目建设符合环保规划及相关环境功能区划的要求。

5、与《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域污染综合整治工作方案的通知》（揭府办〔2017〕94号）相符性分析

根据《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》(揭府办〔2017〕94号)要求：“加快推进落后产能淘汰。制定并实施分年度的落后产能淘汰方案，大力推进造纸、纺织印染、酿造、电镀、化工、小钢铁等重污染行业落后产能的淘汰退出。”“榕江南河三洲拦河坝上游、榕江北河桥闸上游、集中式饮用水源地及上游集水区域禁止新建和扩建制浆、造纸、印染、电镀、鞋革、线路板、化工、冶炼、发酵酿造、生物制药、危险废物综合利用或处置等重污染项目，禁止新建和扩建排放含汞、砷、镉、铬、铝等重金属和持久性有机污染物项目，以及存在重大环境风险和环境安全隐患的项目。”

本项目位于*，属于C1392豆制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造，不属于上述禁止准入行业，且项目不涉及水源保护区范围，符合《揭阳市人民政府办公室关于印发榕江流域水质达标方案的通知》(揭府办〔2017〕94号)的要求。

6、与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）相符性分析

《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）要求：“禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。重点流域供水通道岸线一公里范围内禁止建设印染、电镀、酸洗、冶炼、重化工、化学制浆、有色金属等重污染项目；干流沿岸严格控制印染、五金、冶炼、石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属等重污染项目。严格控制水污染严重地区和供水通道沿岸等区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建涉水建设项目实行主要污染物和特征污染物排放减量置换。”

本项目为豆制品生产项目，不属于《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）所列的禁止新建、禁止建设和严格控制的项目，因此，本项目与《揭阳市重点流域水环境保护条例》（2019年3月1日起施行）的要求相符。

7、与《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》相符性分析
根据第19条“2018年开展生物质锅炉专项整治行动，淘汰注销不符合特种设备管理要求的生物质锅炉，保留的生物质锅炉必须配备高效除尘设施和视频监控，确保污染物排放达到或优于现行天然气锅炉对应的排放标准， 2018年年底前要完成50%的工作任务，2019年年底前基本完成”。现有工程燃生物质成型燃料锅炉已配备了“湿法脱硫脱硝除尘设施”设施，属于高效除尘设施，能够保证污染物达标排放，与《广东省打赢蓝天保卫战2018年工作方案》相符。
8、与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84 号）相关要求相符性分析
表1-2 项目与环保部《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度

衔接相关工作的通知》相关要求相符性分析

相关要求
项目情况
相符性
一、环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，是申请排污许可证的前提和重要依据。排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。
项目委托了广东东曦环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作
相符
二、做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年）的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。
本项目属于C1392豆制品制造、C1524含乳饮料和植物蛋白饮料制造，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于“十、农副食品加工业 13-20 其他农副食品加工139* ”中的“不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造以上均不含单纯分装的其他”类别；同时属于“十二、酒、饮料制造业15-26饮料制造152*”中的“有发酵工艺、原汁生产的”类别，应当编制环境影响报告表。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年），项目属于“八、农副食品加工业”中的“16 其他农副食品加工139”中的“除重点管理以外的年加工能力1.5万吨及以上玉米、 0.1万吨及以上薯类或豆类、4.5万吨及以上小麦的淀粉生产、年产 0.1 万吨及以上的淀粉制品生产（不含有发酵工艺的淀粉制品）”类别，故项目应该按照简化管理类别领取排污许可证。
相符
三、分期建设的项目，环境影响报告书（表）以及审批文件应当列明分期建设内容，明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，建设单位应据此分期申请排污许可证。分期实施的允许排放量之和不得高于建设项目的总允许排放量。

本项目分期建设，已列明分期建设内容，明确分期实施后排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容，并依法申请排污许可证及落实污染物防治措施，确保污染物排放总量符合总量控制要求。
相符

项目应严格执行《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评【2017】84号）相关要求。按照国家环境保护相关法律法规做好排污许可登记工作。环境影响报告表以及审批文件中与污染物相关的主要内容应当纳入排污许可证。
9、与《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订相符性分析

根据2017年6月21日中华人民共和国国务院令第682号发布《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订（2017年10月1日实施）中第十一条：建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定。本项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性见下表：
表1-3 本项目与《建设项目环境保护管理条例》不予批准情形的相符性
序号
不予批准情形
相符性分析
是否属于不予审批情形
1
建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。
本项目属新建项目，属于C1392豆制品制造；

本项目位于*，根据不动产权证书，该地属工业用地；本项目为豆制品生产项目，符合该地块的用途；本项目已在揭阳市揭东区发展和改革局备案，符合揭经济发展规划；
否
2
所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准；且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求
（1）根据《揭阳市环境监测年鉴（2021年）》，揭阳市空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。

（2）项目所在地的附近水体为半坑溪，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，现状水质一般，受到轻度污染，原因主要是附近部分生活污水未经处理直接外排，随着附近污水厂的建成，生活污水和生产废水经排入污水处理厂处理达标后排放，附近水体超标现象应有所改善。
（3）项目所在区域现状噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。
否
3
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏
（1）项目锅炉废气采用“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理达到新建锅炉大气排放浓度限值中燃生物质成型燃料锅炉标准后高空排放。本项目大豆脱壳粉尘在车间无组织排放，加强车间通风；生产过程产生的异味和污水处理站产生的恶臭产生量不大，无组织排放；锅炉生物质燃烧废气经35m高排气筒高空排放；油炸油烟、食堂油烟经油烟净化器处理后引高排放。
（2）项目生活污水经三级化粪池预处理达标后、生产废水经自建污水处理站处理达标后，生活污水与生产废水分别经生活污水管网和工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施、工业废水处理设施进一步处理，不会对周围水环境造成影响。
（3）固废均得到有效处置，建设有固废暂存间，固废处置率100%。
（4）本项目噪声经减振、隔声、距离衰减后，各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3类标准。
否
4
改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施
本项目为新建项目，不存在对原有环境污染和生态破坏的问题。
否
5
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确不合理。
环评报告所述内容与拟建项目情况一致。
否
综上，本项目不在《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》修订的五个不予批准之列。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	广东广福科技有限公司位于*，拟建设“广东广福科技有限公司豆制品生产线项目”。本项目主要从事食品制造，分两期建设，一期工程预计年产响铃卷600吨、腐竹900吨，二期工程预计年产响铃卷600吨、腐竹900吨、即食腐竹200吨和豆奶5000吨；二期工程建成后全厂预计年产响铃卷1200吨、腐竹1800吨、即食腐竹200吨和豆奶5000吨。项目总投资15220万元，其中环保投资570.75万元；项目占地面积35414.70m2，建筑面积28578.72m2。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》 等有关规定， 需对该项目进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“十、农副食品加工业-20其他农副食品加工139*-不含发酵工艺的淀粉、淀粉糖制造；淀粉制品制造；豆制品制造。以上均不含单纯分装的”和“十二、酒、饮料制造业-26饮料制造152*-有发酵工艺、原汁生产的”的类别，按要求需编写环境影响报告表。受广东广福科技有限公司委托，广东东曦环境建设有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，环评单位即组织技术人员进行现场勘查，并根据建设单位提供的有关本项目的资料和相关技术导则，编制完成本改扩建项目环境影响报告表。

工程组成

本项目位于*，本项目工程主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。项目组成详见下表。
表2-1  项目主要工程内容及规模一览表
工程类别
项目名称
建设规模
主体工程

生产车间
一期
位于厂区西北部，设置有响铃卷、腐竹生产车间。建筑面积约4454.13m2
二期
位于厂区北部，2F、3F设置有腐竹豆皮卷、即食腐竹；建筑面积约8159.76m2

位于厂区西部，设置有豆奶生产车间；建筑面积约4454.13m2
辅助工程

宿舍楼

位于厂区东南部，一栋3层建筑，1F为食堂，2F、3F为宿舍，总建筑面积约2316.4m2。
办公楼

位于厂区中部，一栋3层建筑，1F为展厅+实验室、其他为办公室，总建筑面积约4979.68m2
仓库

一期
位于厂区西部（临时仓库），建筑面积约4454.13m2
二期
位于厂区北部，1F为仓库，建筑面积约4079.88m2
锅炉房
位于厂区北部，建筑面积约300m2
污水处理站
位于厂区北部，建筑面积约100m2
公用工程

给水

由市政供水管网供应

供电

由市政供电线网供给
环保工程
废气治理
本项目脱壳粉尘经脱壳机配套的除尘器处理后，无组织排放于车间内；油炸过程产生的油烟废气，经油炸线上方集气罩收集引至一套油烟净化装置处理后由排气筒引高排放；生产过程产生的异味和污水处理站产生的恶臭产生量不大，无组织排放；锅炉生物质燃烧废气经“湿法脱硫脱硝除尘设施”后经35m高排气筒高空排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引高排放。
废水治理

项目生活污水经三级化粪池预处理达标后经生活污水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施处理；生产废水经厂区自建废水处理设施（“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工艺）处理达标后，经工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施处理。
噪声防治

加强管理，优先选取低噪声设备，进行隔声减振处理，再经距离衰减等措施。
固废治理

生活垃圾交由环卫部门处理；豆皮、豆渣、不合格品及油炸油炸经收集后作为饲料外售；废包装材料定期外售废品回收站综合利用；餐厨垃圾及废油脂、废水处理污泥交由环卫部门清运处理；锅炉炉渣收集后交由农户用作农田肥料；反渗透膜交由厂家回收。
产品方案
项目建成后产品方案详见表2-2。

表2-2   产品方案及规模一览表

序号

产品类别

年产能（一期）

年产能（二期）
合计年产能
1

响铃卷
600吨/年
600吨/年
1200吨/年
2

腐竹
900吨/年
900吨/年
1800吨/年
3

即食腐竹
0
200吨/年
200吨/年
4
豆奶
0
5000吨/年
5000吨/年
3.设备清单

本项目主要生产设备见表2-3。

表2-3  主要设备一览表

响铃卷、腐竹、即食腐竹生产线
序号
设备名称
型号规格
数量
单位
备注
一期
二期
一、黄豆浸泡系统
1
水循环干豆送豆系统
7.5kw
1
1

套
干豆桶，倒豆池
2
定量配送器
1200×1200×600&=1.5
1
1

套
/
3
小车导轨
Φ60×3
7.2
7.2

米
不锈钢，制作用水、加水龙头
4
尖底浸泡桶
2400×1200×1600 &=2
3
3

只
不锈钢
5
浸泡桶支架
2400×1200×1810
3
3

套
不锈钢
6
浸泡桶阀门
DN100
6
6

套
不锈钢
7
排污阀门管件
U-PVC63
6
6

套
不锈钢
8
淌槽
2440*300*200 &=1.5
6
6

件
不锈钢
9
去渣淌槽
2440*300*200 &=1.5
1
1

件
不锈钢
10
去渣阀门
1'1/2
10
10

套
不锈钢
11
浸泡桶操作平台
2440×550*2
3
3

套
不锈钢、含楼梯、扶手
12
自动泡豆清洗系统
/
6
6

套
PLC控制系统
13
沥水筛
2100*750*350
1
1

台
不锈钢
14
湿豆桶
800*800*650
1
1

件
不锈钢
15
电控箱
440×230×500 &=1
1
1

套
箱体不锈钢
二、磨浆、分离、制浆系统
1
真空湿豆提升系统
7.5kw
3
3
套
不锈钢
2
磨浆机
HWMJ-220-11kw.9.5kw.7.5kw.
2
2

套
机座为铸铁。机身铝材
3
HWMJ-220-9.5kw
9
9

台
机座为铸铁。机身铝材
4
送料器及分料斗及支架
1500*600*2400
3
3

套
不锈钢
5
磨浆检修平台
/
1
1

套
不锈钢平板及扶手、
6
磨浆，浆管阀门
/
3
3

套
不锈钢、
7
豆浆泵
1.5kw
3
3

台
不锈钢、
8
一级生浆池
1200×1000×700
2
2

只
不锈钢
9
磨浆电器控制
/
3
3

套
电线及线槽
10
吹渣设备
/
2
2

套
11
电器控制电控箱
400*300*1500
1
1

套
不锈钢箱体，三组
三、烧浆系统
1
振动式熟浆筛
Φ1000×1200
3
3

台
不锈钢
2
敞开式煮浆桶
Φ1500×1500&=2
4
4

套
不锈钢
熟浆暂存桶
800*800*650
2
2

件
不锈钢
3
熟浆泵
/
5
5

台
不锈钢
4
双层保温桶
Φ1200×1200&=2
7
7

只
不锈钢
5
煮浆平台
7200*2700*1300
1
1

套
不锈钢
6
电控箱
440×230×500&=1
1
1

套
箱体不锈钢
7
阀门接头管件
&50
13
13

套
不锈钢
四、自动双层响铃卷油皮设备
1
自动双层响铃卷油皮设备
24800×1200×2600
10
10
台
不锈钢风机、双层烘干
五、调味卤制系统
1
卤制锅
/
0
1
台
不锈钢
六、其他
1
冷库
/
1
0
个
冷藏
2
生物质锅炉
8t/h
1
1
台
生物质成型燃料
豆奶生产线
序号
设备名称
单位
数量（一期）
数量（二期）
合计数量
使用工序
1
浸泡桶
个
0
2
2

黄豆清洗浸泡
2
磨浆机
台
0
2
2

磨浆
3
过滤机
台
0
1
1

浆渣分离
4
混料罐
台
0
2
2

奶粉搅拌
5
高压匀质机
台

0
2
2

均匀产品
6
中间调配罐
台
0
2
2

调配
7
自动洗瓶机
台
0
1
1

清洗瓶子
8

罐装机、压盖机
台
0
1
1
灌装、包装
9
喷码机
台
0
1
1
喷码
10
杀菌机
条
0
2
1
高温杀菌
11
套标机
台
0
1
1
套标签
主要原辅材料

本项目主要原辅材料及年用量见表 2-4。
表2-4  原辅材料一览表

序号

名称
单位
用量（一期）
用量（二期）
合计用量

备注

1

大豆
吨/年

1900
1900
3800
响铃卷、腐竹生产线
2

食用植物油
吨/年

500
500
1000
3
腐竹边角料
吨/年

0
100
100
即食腐竹生产线

4
盐、糖、味精、香辛料等
吨/年
0
10
10
5

黄豆
吨/年
0
200
100
豆奶生产线

6
奶粉
吨/年
0
10
10
6
白砂糖
吨/年
0
100
100
8
水
吨/年
0
0

7

9
生物质成型燃料

吨/年
4236
4236
8472
锅炉燃料

5.公用工程

给水
本项目用水由市政供水管供给，本项目用水量为25511t/a（102.044t/d），其中一期工程生活用水为900t/a（3.6t/d），生产用水为10836t/a（43.344t/d）；二期工程建成后全厂生活用水为1800t/a（7.2t/d），生产用水为23711t/a（94.844t/d）。
（2）排水

本项目排水采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。

本项目外排废水主要为员工生活污水、生产废水，其中一期工程生活污水排放量为720t/a（2.88t/d），生产废水排放量为4337.4t/a（17.35t/d）；二期工程建成后生活污水排放量为1440t/a（5.76t/d），生产废水排放量为10119.9t/a（40.48t/d）），废水合计排放量为11559.9t/a（46.24t/d）。项目位于揭阳市产业转移工业园西部污水处理厂的纳污范围，项目生活污水和生产废水经处理达标后一并排入市政污水管网，进入揭阳市产业转移工业园西部污水处理厂集中处理。
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图 2-1 项目一期工程给排水平衡图（t/d）
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图 2-2 项目二期工程建成后全厂给排水平衡图（t/d）
（3）供电：本项目用电由市政电网供给，不设备用发电机。
5.劳动动员及工作制度
本项目劳动总定员120名，一期工程员工为60名，二期工程新增员工60名，均在厂内食宿，每天三班制，每班工作约8小时，全年工作时间250天。

6.项目四至及平面布置情况
本项目位于*，项目东侧和南侧为道路、西侧为空地、北侧为空地和山林。项目四至见附图二。四至现状图见附图三。

项目占地面积35414.70m2，建筑面积28578.72m2项目内部布置主要包括办公楼、生产车间、宿舍楼、仓库等。平面布置情况详见附图四。


	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程图及主要污染源分析

一、施工期工艺流程

本项目位于*，属于新建项目，一期使用已建成厂房，仅分析二期项目施工期，施工期工艺流程主要是基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装。施工流程及其产污环节见下图：


[image: image3.emf]基础工程 主体工程 投产运营 设备安装 装饰工程

噪声 、 扬尘 、 施工废水 、 建筑

垃圾 、 运输车辆产生的尾气

噪声 、 固体

废弃物

噪声 、 装修废气 、

装饰材料废弃物


图2-3  施工期工艺流程图
2.运营期工艺流程及产污环节分析

①响铃卷、腐竹生产工艺流程图（一期）：
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②响铃卷、腐竹、即食腐竹生产工艺流程图（二期）：
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③豆奶生产工艺流程图（二期）：
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工艺说明：

1）选豆储存：豆制品的好坏，很大程度上取决于原料的品质。因此，制造豆制品的原料应选择颗粒饱满、色泽黄亮、无虫害、无霉变的新鲜大豆；
2）清洗晾晒：将清洗后的大豆晾晒；
3）破碎脱皮：破碎脱皮是将大豆的外表木质壳从大豆上分离出来，黄豆经脱皮机进行脱皮以提高后续出浆率。黄豆经由倒料口倒入，在脱壳机内部经过立式风筛，再通过筛箱震荡分瓣，同时将豆皮与脱皮黄豆分开，豆皮、脱皮黄豆从不同出口滚出，出口设置收集袋。此过程因黄豆表面受力破碎会产生少量粉尘，并产生豆皮及设备运行噪声； 
4）浸泡磨浆：浸泡主要是将大豆泡软，便于把蛋白质、脂肪等成分完全提取出来，浸泡时的水温控制在20℃左右，冬天一般6-8小时，春秋一般5-6小时，泡发的黄豆进入研磨工序。研磨时由磨浆机上方的加水口不断将新鲜水加入，当黄豆磨成极细的乳白色豆浆后，磨好的豆浆浓度控制在25%~30%。
5）加水搅拌三次渣浆分离：加水主要是因为豆浆固有的粘性，使之很难与豆渣分离，加水是为了稀释豆渣和残余的豆浆。该项目采用三次渣浆分离，通过浆渣分离磨浆机中100目~160目的滤布将豆渣与豆浆分离，分离出来的豆渣蛋白质含量约为10%~12%，水分含量约为25%，豆渣营养价值较高，过滤后的豆渣放至豆渣烘干车间烘干，烘干后的豆渣罐外售给养殖场。

6）储浆煮浆：储浆的作用可用也可不用，主要根据客户的需求来制作。经分离后的生豆浆放入煮浆桶中通过热风加热煮熟，将煮好的豆浆利用管道输送到起竹锅内； 
7）起竹：起竹也称挑皮或挑膜，这个是腐竹制造过程最重要的环节，温度控制在80℃左右，过5-6分钟，浆面自然凝结出一层薄膜，一层层揭开，进行起皮。表面第一.二层营养较为丰富的豆皮，作为响铃卷待用，剩下的浆水制成腐竹。该生产工序不产生黄浆水废液，全部进入产品中；
8）分切：第一.二层的豆皮起竹后，经滚筒自动烘干，利用人工分切，即为响铃卷半成品；剩下的浆水起竹烘干后，分切为腐竹成品；
响铃卷工艺：将切好待用的响铃卷半成品，输送到响铃卷油炸设备进行油炸，改设备自动卷成型，脱油后包装即为响铃卷成品。
腐竹工艺：经豆皮线拉质成型后，在其自带的滚筒烘干后分切即为腐竹成品。

即食腐竹工艺：利用响铃卷分切后产生的边角料，进行油炸后调味卤制，包装后即为即食腐竹成品。
豆奶工艺：
定容调配：煮好的豆浆备用，将糖、奶粉等加入豆浆中溶解完全，然后加入净化水定容搅拌；

乳化均质：即物料在挤压以及强冲击与失压膨胀的三重作用下使物料细化，从而使物料更均匀的相互混合，提高产品稳定性；
灌装：将均质完成的浆料抽到各个灌装机内进行灌装（灌装机内配套有自动洗瓶装置，洗瓶后完成物料的充装），然后进行封口加固；
杀菌：将喷码套标完成的果味饮料置于杀菌锅中进行高温杀菌，本项目采用高温杀菌工艺，通过生物质锅炉提供的热蒸汽使其水温保持在85℃左右；
冷却：杀菌完成后的产品经风干机进行风干冷却；
喷码、套标：将灌装好的半成品用输送装置导入喷码套标设备进行喷码以及套标，套标原理是通过套标机将套标塑纸进行微加温收缩定型，不产生有机废气。喷码用到油墨，会产生少量的有机废气；
包装成品人工进行包装及装箱入库。
产污环节：
表2-5  主要污染工序表
类型
污染源
主要污染物
废水
黄豆清洗废水
PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N、石油类
黄豆浸泡废水
设备清洗废水
车间地面拖洗废水
实验室废水
纯水机浓水
洗瓶废水（二期）
生活污水

PH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N
废气
大豆脱壳粉尘
臭气浓度
豆制品加工气味
臭气浓度
卤制气味
臭气浓度
污水处理站臭气
臭气浓度
生物质锅炉燃烧废气
SO2、NOX、烟尘
炸响铃卷油烟
油烟
食堂油烟

油烟

固体废物
黄豆脱壳工序

豆皮
浆渣分离

豆渣
包装工序
废包装材料
产品质检
不合格品
油炸工序
油炸机油渣
食堂烹饪、油烟净化器
餐厨垃圾及废油脂
生物质锅炉燃烧
炉渣
污水处理站
废水处理污泥
纯水机

废反渗透膜

员工生活

生活垃圾

噪声

生产设备

噪声


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。

本项目周围主要为工业企业、交通道路及村庄，因此所在区域主要环境问题为周边的工业企业产生的废气、废水、噪声、固体废物，工厂员工及附近居民排放的生活污水、生活垃圾，以及周边道路交通噪声及汽车尾气。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	本项目所在区域所属的各类功能区区划范围如下表3-1所列：

表3-1 项目所在区域环境功能属性

编号

功能区类别

功能区分类及执行标准

1

水环境功能区

半坑溪，水功能为“综合”，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准；

2

环境空气质量功能区

属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准

3

声环境功能区

属于3类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准
4

是否基本农田保护区

否

5

是否风景保护区

否

6

是否为两控区

是，酸雨控制区

7

是否水库库区

否

8

是否水源保护区
否

9
是否污水处理厂集水范围

是，揭阳市产业转移工业园西部污水处理厂
10

是否属于环境敏感区
否

11

是否水土流失重点防护区

否

12

是否重点文物保护单位

否

13

是否森林公园

否

14

是否生态功能保护区

否

1.大气环境质量现状

①基本污染物环境质量现状
根据《揭阳市环境保护规划(2007-2020)》，本项目所在地属环境空气质量二类功能 区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准。

为了解本项目周围环境空气质量现状，本评价引用了《揭阳市生态环境质量报告书 （2021年度 公众版）》（网址为：http://www.jieyang.gov.cn/jysthjj/gkmlpt/content/0/688/post_688573.html#675）中的数据和结论。揭阳市区域空气质量现状评价表如下。
表3-2 揭阳市2021年环境空气现状监测结果统计表
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综上所述，2021年揭阳市区城市环境空气质量达标，即本项目所在区域属于达标区。

②特征污染物环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）“常规污染
物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国
家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国
家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千
米范围内近3年的现有监测数据”，本项目无产生《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
中的特征污染物，目前广东省和揭阳市尚未制定地方环境空气质量标准。
2.地表水环境质量现状
项目附近河流为半坑溪，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号文）未对半坑溪进行功能区划。本次评价根据揭阳市环保局《关于确认珠海（揭阳）产业转移工业园所在区域环境质量标准的复函》（揭市环函[2009]73号），确定半坑溪为Ⅲ类水功能区，水质标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。

本评价引用《揭阳市泓威新材料有限公司年利用10万吨轮胎物理粉碎制取精细胶粉建设项目环境影响报告书》中对项目附近地表水半坑溪的监测数据（2019年12月09日~2019年12月15日）对地表水环境质量现状进行评价，水质监测结果见表3-3。
表3-3 半坑溪水质现状监测资料 

单位： mg/L， pH 无量纲， 粪大肠菌群个/L， 水温℃

采样地点

项目

水温(℃)

pH

SS

DO
CODcr
BOD5
总磷

W1

均值

17.7
7.15
19
5.3

16
3.3
0.05
标准指数

--

0.08
0.63
0.93
0.80
0.83
0.25
超标倍数

--

0

0

0

0

0

0

W2

均值

17.8
7.11
20
5.1
20
4.0

0.06
标准指数

--
0.06
0.75
0.98
1.0
1.0
0.30
超标倍数

--
0

0

0

0

0

0

W3

均值

17.7
7.11
22
5.2
18
3.9
0.05
标准指数

--
0.06
0.73
0.97

0.90
0.975
0.25

超标倍数

--
0

0

0

0

0

0

采样地点

项目

氨氮

石油类

总氮

LAS

粪大肠菌群

挥发酚

W1

均值

0.489
未检出
2.69
0.115
943
未检出

标准指数

0.49
--
2.69
0.58
0.09
--

超标倍数

0

0
2.69
0

0

0

W2

均值

0.573
未检出
2.84
0.121
1113
未检出

标准指数

0.57
--
2.84
0.60
0.11
--
超标倍数

0

0
2.84
0

0

0
W3

均值

0.603
未检出
2.99
0.114
1063
未检出

标准指数

0.60
--
2.99
0.57
0.11

--
超标倍数

0

0
2.99
0

0

0
注：W1揭阳产业转移工业园西部污水处理厂排污口上游500m处；W2揭阳产业转移工业园西部污水处理厂排污口处；W3揭阳产业转移工业园西部污水处理厂排污口下游1500m处。

水环境质量现状监测结果表明，项目附近水体半坑溪五日生化需氧量监测因子水样超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，其他因子监测结果基本符合标准，总体而言，超标现象与水域周边生活污水的排放量有关，大量未经处理的生活污水直接排放对水质产生较大影响，随着附近污水厂的建成，生活污水经排入污水处理厂处理达标后排放，附近水体超标现象应有所改善。

3.声环境质量现状
本项目位于*，本项目所在区域的声环境功能区划依据《揭阳市声环境功能区划图集（调整）》 中附图3揭西部声环境功能区
划结果可知，项目所在区域为3类功能区，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。
本项目50m范围内不存在噪声环境敏感点。 故本项目引用揭阳市生态环境局《2020
年度揭阳市环境质量报告书（公众版）》中声环境质量监测数据。

2020年揭阳市市区区域环境噪声（昼间）平均等效声级为54.9分贝，区域环境噪声总体水平达到二级，声环境质量为较好，与去年持平；超标率为9.4%，比2019年下降1.6%， 其中1类区出现41.7%的超标率，2类区出现8.4%的超标率，3类区、4类区没有出现超标现象，总超标面积为5.55平方公里，比2019年减少0.92平方公里；声源构成比最大的为交通类声源，占60.6%；其次为工业类声源，占18.1%；等效声级较大的为生活类声源， 其等效声级平均值为58.6分贝。

2020年揭阳市功能区噪声1类、2类、3类、4类区昼夜等效声级分别为53.6、55.3、57.4、65.2分贝；各类功能区噪声小时等效声级均出现不同程度的超标现象，其中以4类区达标率最低，达标率为83.0%，其夜间达标率只有60.4%。功能区噪声年度达标率为91.8%，其中昼间达标率为94.8%，夜间达标率为85.8%。全天平均车流量为1202辆/小时，
其中昼间为1504辆/小时，夜间为599辆/小时。第一季度达标率最高，为94.2%；第二季
度达标率最低，为87.5%。3类功能区噪声小时等效声级达标率最高，为99.7%，4类功能
区达标率最低，为83.0%。昼间达标率明显高于夜间。与上年相比，功能区噪声环境质
量稳中略有下降，达标率比上年下降0.9%。
4.生态环境质量现状
本项目周边现状为工业用地，无存在生态环境保护目标，故不需进行生态现状调查。
5.地下水、土壤环境质量现状

本项目从事豆制品生产加工，用地范围内均进行了硬底化（详见附图六），不存在土壤、地下水污染途径，因此，不进行土壤、地下水环境质量现状监测。

6.电磁辐射

本项目不属于电磁辐射类项目，无电磁辐射影响。故无需开展监测与评价。


	环境

保护

目标
	1.大气环境保护目标

本项目厂界外500米范围大气环境敏感点主要为居民区，具体情况详见下表。项目大气环境敏感点分布情况详见附图五。
表3-4 大气环境保护目标一览表
环境要素
保护目标
性质

相对厂址方位
相对边界距离（m）
环境功能
大气环境
卅岭村
居民区

东南
470
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年
修改清单的二级标准
2.声环境保护目标
本项目厂界外50m范围内没有声环境保护目标。

3.地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4.生态环境保护目标
本项目周边均为工业用地，无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1.水污染物排放标准
（1）生活污水
项目生活污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值后经生活污水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施进一步处理。揭阳转移工业园西部污水处理厂尾水排放执行执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 标准，其余《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） IV标准未注明的指标，执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18919-2002）一级A标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级排放标准的较严值。本项目生活污水排放执行标准限值详见表3-5。
表3-5  生活污水排放标准 （单位：mg/L，pH除外）

污染物

PH

CODcr

BOD5
SS

氨氮

DB44/26-2001 第二时段三级标准

6-9

500

300

400

—
园区西部污水处理厂生活污水进水水质标准
6-9
180
100
150
25
项目生活污水排放执行标准
6-9
180
100
150
25

园区西部污水处理厂尾水排放标准

6-9

40
10
10
5
（2）生产废水

生产废水经厂区自建废水处理设施处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值后经工业废水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施进一步处理。本项目生产废水排放执行标准限值详见表3-6。

表3-6  生产废水排放标准（单位：mg/L，pH除外）
污染物

PH

CODcr

BOD5
SS

氨氮

石油类
DB44/26-2001 第二时段一级标准
6-9
90
20
60
10
10
园区西部污水处理厂工业废水进水水质标准
6-9
130
70
250
—
20
项目生产废水排放执行标准

6.5-9.5
90
20
60
10
10
园区西部污水处理厂出水水质标准

6-9

40
10
10
5
3
2.大气污染物

（1）油烟废气

油炸油烟、食堂油烟参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模，油烟≤2mg/m3。

表3-7 油烟执行标准
规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m³）
2.0
净化设备最低去除率（%）
60
75
85
（2）生产废气
颗粒物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建项目标准。

表3-8 《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物
周界外浓度最高点

1.0
表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

项目

排放方式

标准值

标准名称

臭气浓度

无组织

20（无量纲）

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建项目标准

（3）锅炉废气

本项目设锅炉，使用的燃料为生物质成型颗粒，锅炉燃烧废气执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）新建锅炉大气排放浓度限值中燃生物质成型燃料锅炉标准。

表3-10 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）

污染物项目
燃生物质成型燃料锅炉
污染物排放监控位置
限值
颗粒物
20
烟囱或烟道
二氧化硫
50
氮氧化物
150
烟气黑度
≤1级
烟囱排放口

备注：根据（DB44/765-2019）中“4.5 新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m 以上”，本项目排气筒周围半径200m距离内有建筑物，最高建筑物高约15m，则本项目锅炉废气排气筒DA001高度为18m。
3.噪声排放标准

项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准。  

表3-11 厂界噪声执行标准          

名  称

标准文号

单位

级别

标准限值

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB12348-2008

dB(A)

3类

昼间65
夜间55
4.固体废物

固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。危废废物管理应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及国家污染物控制标准修改单（2013 年）、《国家危险废物名录》（2021年版）。

	总量

控制

指标
	（1）废水：项目生活污水排放量为1440t/a，项目生产废水排放量为10182.4t/a，生活污水和生产废水处理达标后经分别经生活污水管网和工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施、工业废水处理设施进一步处理。项目生活污水和生产废水排放量为11622.4t/a，污水厂尾水排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准较严值，即排放浓度为CODcr：40mg/L，氨氮5mg/L；计算得：CODcr排放量为0.465t/a，氨氮排放量为0.058t/a。纳入揭阳产业转移园西部污水处理厂总量控制指标，不需另行申请。
（2）废气：本项目生物质锅炉燃烧会产生SO2、NOx，故本项目大气污染物总量控制指标为NOx:0.864t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目一期工程租用已建成厂房，不需要进行主体建筑施工；二期工程需新建一栋厂房，因此对二期工程新建厂房施工期的环境影响进行评价分析。
1、施工期环境空气影响分析及防治措施

施工期大气污染物的产生源主要有扬尘、施工机械及运输车辆排放尾气及装修废气。施工机械及运输车辆排放的废气污染物主要为CO、NO2等大气污染物，为使本项目在施工过程中产生的废气对周围环境空气的影响降低到最小程度，建议采取一下防护措施：

（1）封闭施工

工程建设单位在项目开工建设前，应向当地相关行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提交排污申报。同时建设项目监理单位将扬尘污染防治纳入工程监理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。工程建设单位应当在距工程开工七日前，在现场周边张贴开工通告，通告应当包括工程概况、施工计划、扬尘防治主要措施、建设各方责任单位名称及项目负责人姓名、投诉举报电话等。施工工地周围设置连续、密闭的围挡，施工围蔽设施可以有效阻挡尘土进入周围环境，对抑制施工期扬尘的散逸十分必要。

（2）洒水降尘

在施工过程中，应洒水、喷雾使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土、施工便道等应设置喷洒设施定期进行洒水、喷雾（每2～4小时洒水1次），保持施工场地表土、道路表面湿润，并注意控制好洒水量和经常有人操作，保证洒水喷雾压尘效果。清理、清运楼层建筑垃圾禁止高空抛掷、扬撒，应采取洒水、喷雾等压尘措施，减少扬尘。

（3）施工物料密封处理

工地应当使用商品混凝土，禁止使用装水泥、袋装砂浆，禁止在施工现场搅拌混凝土和砂浆。在进行产生大量泥浆的施工作业时，应当配备相应的泥浆池、泥浆沟，做到泥浆不外溢，废浆应当采用密封式罐车外运。

（4）工地建材、物料等防尘覆盖

在工地内堆放工程材料、砂石等易产生扬尘的物料，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，土方应集中堆放，100%覆盖或固化，配合定期喷雾、洒水等措施，防止风蚀起尘；建筑垃圾等在产生后48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施。闲置3个月以上的施工工地，建设单位应当对其裸露泥地进行临时绿化或者铺装；闲置3个月内的裸露土地，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

（5）运输扬尘控制

运输施工材料、建筑垃圾等运输车辆采取密闭措施，装载时不宜过满，保证运输过程中不散落，规划好运输车辆行走线路及时间，严格监督建筑废弃物装载作业和运输车辆冲洗等环节，工地出入口应当设置洗车场地和沉淀池，配备高压冲洗水枪，保证出工地车辆100%冲净车轮车身，避免车辆将土带至市政道路上，以减少二次扬尘。不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；在场址内及周围运输车辆主要行径路线及进出口洒水压尘，减少地面粉尘随车流及风力扰动而扬起的粉尘量；建设单位或施工单位必须雇用由市城管部门核定资质的运输车辆运输建筑废弃物、建筑散体物料。

（6）装修废气控制

装修过程中使用环保材料并加强通风措施，能有效降低装修废气对周围环境的影响。

通过上述措施，可将施工期废气对周围的影响降至最低。

2、施工期水环境影响分析及防治措施

施工期产生的污水主要为施工废水、施工人员的生活污水和暴雨径流等。为使本项目在施工过程中产生的废水对周围环境的影响降低到最小程度，建议采取以下防护措施：

（1）施工场地主要出入口应设置洗车槽、隔油池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的污水。废水经隔油预处理后回用于施工场地洒水降尘与周边环境的绿化，不外排。

（2）本项目施工期不设施工营地，施工人员依托园区生活区，生活污水经化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26－2001)第二时段三级标准后排入园区污水处理厂集中处理，严禁将施工人员生活污水直接排入周边地表水体。

（3）在施工过程中应加强环境管理。挖方时应边施工边清运，填方时应做好压实覆盖工作，各类施工材料应有防雨遮雨设施，不设土方临时堆放点，以减少因雨水冲刷浮土造成地表径流中悬浮物的量，避免对园区排水系统产生不利影响。

（4）施工单位应根据四会市的降雨特征，在施工场地建设临时环形导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，避免雨季排水不畅对鱼羊河或园区污水管网产生不良影响。

（5）为了防止施工对周围水体产生的石油类污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。

施工期间，只要建设单位严格执行《建设工程施工地文明施工及环境管理暂行规定》，对地表水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、河道，落实上述各项措施，则项目的施工期废水将不会对周围环境产生较大污染。

3、施工期间噪声影响分析及防治措施

项目施工期间所产生的噪声绝大多数超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准，即昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A)要求。为减小施工期噪声对周围环境的影响，建设单位应以下几方面着手减轻施工噪声的影响：

（1）根据《关于限制使用锤击桩等有关事项的通知》要求，项目施工期不使用蒸汽桩和锤击桩机；严禁高噪声设备在作息时间（中午12：00~14：00，夜间22：00~06：00）作业，如因特殊要求必须连续作业的，必须上报相关部门审批，办理夜间施工许可证，并告知周边的居民，做好沟通协调工作；

（2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象发生，对现场的施工车辆进行疏导，禁止鸣笛；

（3）施工部门应合理安排施工时间和施工场所，高噪声作业区应远离声环境敏感区，尽量设置在远离敏感点方位，并对设备定期保养，严格操作规范；在施工边界设置临时隔声屏障，以减少噪声的影响；

（4）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声，在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在20km/h以内，以降低车辆运输噪声；

（5）在施工边界设置围挡（围挡高度不低于2.5米）降低施工场区设备噪声对周边敏感点的影响。

本项目施工期采取以上污染防治措施可有效控制施工过程中对附近区域带来的环境影响，并且施工噪声具有时效性，本项目竣工后，施工产生的噪声影响将不存在。

4、施工期固体废物影响分析及防治措施

项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾及生活垃圾。对于建筑垃圾、装修垃圾应该进行分类处理，丢弃的水泥、废（碎）砖头、废瓷砖、丢弃的废木料等建筑垃圾应该集中堆放，并申报有关部门及时清运。项目施工人员的生活垃圾则由环卫工人定期清运。因此，项目施工期产生的固体废物将得到妥善处置，不会对周围环境产生不良影响。

5、施工期生态影响分析及防治措施

（1）施工期水土流失影响分析

水土流失是由于自然或人为因素导致土壤裸露造成的土壤侵蚀，水土流失主要发生在施工期，主要由项目基础建设造成土壤裸露引致。雨季来临时，如不采取有效措施，将有可能发生水土流失。本项目所在区域四至九月份为雨季，雨季时间长，降雨强度大，大雨、暴雨次数多，容易引发水土流失。因此，项目建设施工期间应采取必要的措施，防治水土流失，做好水土保持工作。

（2）水土保持措施

①合理规划施工进度：4～9月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位应与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握施工区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖裸露土堆进行临时应急防护，减缓暴雨对土堆坡面的剧烈冲刷；同时对临时排水沟进行必要的疏通、整修，减少水土流失。

②及时进行绿化植物种植，减少土壤流失。

（3）对植被的影响

项目选址位于工业园内，现状为空地，只有少量杂草生长，没有珍贵植被，项目施工建设对周边植被不会造成影响。
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项目运营期产生的废气主要为大豆脱壳粉尘、炸响铃卷油烟、豆制品加工气味、卤制气味、污水处理站恶臭、锅炉废气和食堂油烟。
1.1废气源强估算
（1）大豆脱壳粉尘
本项目脱壳工序会产生少量粉尘。大豆经破碎脱壳后，豆壳及粉尘等经过脱壳机组收集袋收集后仅有少量粉尘产生，为无组织排放，经加强通风后，对外界影响较小，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控浓度限值要求，因此本次评价不对其进行定量分析。 

（2）气味
①豆制品加工气味

本项目煮浆、拉皮、烘干等工序中会有少量气味产生，由于本项目腐竹生产为当日煮浆、当日拉皮、当日烘干的形式生产，生产过程温度较高（≥85℃），会有少量豆浆气味产生。豆制品蒸煮过程产生的异味为大豆香味，异味感不明显，可以为人体所接受，经生产车间设置的排风扇排出，自然扩散，对周边环境影响较小。

项目大豆浸泡时间短，当天泡发当天使用，生产过程不伴随发酵过程，故不会因发酵产生大量气味物质；豆浆、腐竹转运均使用移动式容器盛装，不会渗漏大量浆液到外界中；每天生产完成后均对生产设备及地面进行进行清洗，清洗废水经污水处理站处理后排放；豆渣在储存过程中，因发酵会产生酸臭味，经现场调查和业主提供资料，本项目豆渣采取烘干的方式，为干豆渣，袋装储存于调配间，养殖场每天托运进行动物饲养，不在车间内长期储存，所以，基本无异味产生。

而且，本项目仅使用黄豆生产，不添加香精等气味较大的物质，故生产过程仅有少量豆浆气味产生（以臭气浓度表征，产生浓度≤20，无量纲）。由于豆浆味道较轻，产生量也较少，加强车间通风后气味扩散较快，对周围环境影响不大。 

②卤制气味
项目二期工程即食腐竹调味卤制过程也会有一定的气味，此部分异味产生量较少，以无组织形式排放，通过加强车间通风以减轻对外环境的影响。

③污水处理设备恶臭

本项目污水处理过程中会产生一定量的恶臭气体，主要成分为硫化氢、氨等物质。本项目设置的污水处理设施位于项目北面的空地，采用加盖密封处理，旁边为空地，50m范围内无居民，对周边环境影响较小。因此污水处理设施产生的臭气对周围环境较少，厂界臭气浓度、氨、硫化氢可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新扩改建二级厂界标准值（臭气浓度≤20无量纲）。

（3）炸响铃卷油烟

本项目一期工程油炸响铃卷年使用大豆油500t/a，二期工程油炸响铃卷年使用大豆油500t/a，使用过程中会产生油烟污染，动植物油在高温下蒸发出大量油雾和裂解出大量挥发性物质。根据调查，油炸工序油烟挥发损失按0.05%计，油炸工序工作时间以8h/d计，则项目一期工程油炸工序油烟挥发量约为产生量为0.25t/a（0.125kg/h），二期工程油炸工序油烟挥发量约为产生量为0.25t/a（0.125kg/h）。本项目一、二各期工程设1套油烟净化器（设计处理风量12000m3/h），该油烟废气经净化处理后通过专用烟道于屋顶排放，油烟收集效率约为90%，油烟去除率≥85%，则一期工程油烟废气有组织排放量约为0.034/a，有组织排放浓度1.42mg/m3，无组织排放量为0.025t/a，排放速率为0.0125kg/h；二期工程油烟废气有组织排放量约为0.034/a，有组织排放浓度1.42mg/m3，无组织排放量为0.025t/a，排放速率为0.0125kg/h，因此油炸油烟能够达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关标准。

表4-1 项目油炸工序油烟废气产排情况一览表

时间节点

一期工程

二期工程

排气筒编号

DA001

DA002

污染物

油烟

油烟

产生量t/a

0.25
0.25
收集效率%

90

90

有组织

产生量t/a

0.225
0.225
产生速率kg/h

0.113
0.113
产生浓度mg/m3
9.375
9.375
排放量t/a
0.034
0.034
排放速率kg/h
0.017
0.017
排放浓度mg/m3
1.42
1.42
无组织

排放量t/a

0.025

0.025
排放速率kg/h

0.0125
0.0125
总排放量m3/h
12000

12000

有组织排放高度m
15

15

工作时间h/a
2000

表4-2 油烟排放口基本情况表

排放口基本情况

排放标准

编号

名称

高度

排气筒内径

温度

类型

地理坐标

DA001

油烟排放口

15m

0.6m

50℃

一般排放口

116°19′15.65″、23°36′1.81″

《饮食业油烟排放标准（试行）》

(GB18483-2001)
DA002

油烟排放口

15m

0.6m

50℃

一般排放口

116°19′15.13″、23°36′1.53″

（4）锅炉燃烧废气
由于珠海（揭阳） 产业转移工业园存在天然气供气不足问题， 为保证项目正常生产， 本项目一期工程设有1台8t/h的燃生物质成型颗粒锅炉，二期工程设有1台8t/h的燃生物质成型颗粒锅炉。项目锅炉年工作250天，每天工作约12小时，则燃生物质成型颗粒锅炉（12t/h）运行3000h。

燃生物质锅炉燃料消耗量计算公式为：生物质锅炉每小时消耗量=60万大卡*吨位/燃料热值/锅炉燃烧效率

其中：燃料热值：生物质平均热值为4000大卡/公斤；

锅炉燃烧效率：锅炉热效率为85%；

生物质炉每小时消耗量=8t/h*600000Kcal÷4000Kcal÷85%≈1412kg

生物质锅炉年运行时间为3000h，即本项目一期工程生物质燃料年消耗量为1412kg*3000h=4236吨；同理，二期工程生物质燃料年消耗量为4236吨，二期工程建成后生物质燃料年消耗量为8472吨。
生物质锅炉燃烧后产生SO2、颗粒物和NOx，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册和《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），核算项目生物质锅炉废气产污情况如下表所示：

表4-3 燃生物质锅炉产污系数及项目锅炉污染源强

污染物
时间节点
废气量
二氧化硫
氮氧化物
烟尘
产污系数（标立方米/吨-原料）
/
6240（有末端治理）
17S①
1.02
0.5
产生量（t/a）
一期工程
2643.264万m3/a
0.72t/a
4.32t/a
2.118t/a
产生量（t/a）

二期工程
2643.264万m3/a
0.72t/a
4.32t/a
2.118t/a
产生量（t/a）

二期工程建成后全厂
5286.528万m3/a
1.44t/a
8.64t/a
4.236t/a
注：①产排系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则 S=0.1。根据建设单位提供的资料，生物质燃料的含硫量S%为0.02%。
项目一期、二期工程两台锅炉产生的废气分开收集后，各种经过“湿法脱硫脱硝除尘设施”进行处理，尾气由35m（DA003）高烟囱高空排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中锅炉产排污量核算系数手册、《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》 （HJ953-2018）、《烟气湿法脱硝技术》（曲万山，殷玉莲，杜遂卿）及《石灰石-石膏湿法脱硫技术问题及脱硫效率探讨》（梁坤，孙燕青），可知湿法除尘脱硫脱硝处理效率为85-95%，故本评价除尘效率取90%，脱硫效率取 90%，脱氮效率取90%，则锅炉废气合并治理前后污染物排放情况如下表。
表4-4 燃生物质锅炉废气污染物产生及排放情况表

排气筒
污染物
时间节点
废气量
二氧化硫
氮氧化物
烟尘
锅炉废气排放口DA003
产生量（t/a）
一期工程

2643.264万m3/a
1.44
4.32

2.118

产生速率（kg/h）
0.48
1.44
0.706
产生浓度（mg/m3）
54.478
163.434
80.128
去除率%
90
90
90
排放量（t/a）
0.144
0.432
0.2118
排放速率（kg/h）
0.048
0.144

0.071

排放浓度（mg/m3）
2.724

16.343

8.013
锅炉废气排放口DA003
产生量（t/a）
一期工程

2643.264万m3/a
1.44
4.32
2.118
产生速率（kg/h）
0.48
1.44
0.706
产生浓度（mg/m3）
54.478
163.434
80.128
去除率%
90
90
90
排放量（t/a）
0.144
0.432
0.2118
排放速率（kg/h）
0.048
0.144
0.071
排放浓度（mg/m3）
2.724
16.343
8.013
锅炉废气排放口DA003
产生量（t/a）
二期工程建成后全厂

5286.528万m3/a
2.88
8.64

4.236

产生速率（kg/h）
0.96
2.88
1.412
产生浓度（mg/m3）
54.478
163.434
80.128
去除率%
90
90
90
排放量（t/a）
0.288
0.864
0.4236
排放速率（kg/h）
0.096
0.288
0.1412
排放浓度（mg/m3）
5.448
16.343
8.013
执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765- 2019)中燃生物质锅炉烟气排放标准(mg/m³)
35

150

20

达标情况

达标
达标
达标
项目一、二期工程对燃生物质成型燃料锅炉废气进行收集处理后，统一收集后均由35m（DA003）高排气筒高空排放，可达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765- 2019)中燃生物质锅炉烟气排放标准的要求后高空排放，对周围环境影响不大。
（4）食堂油烟

项目食堂设置灶头3个，属中型规模，可提供120位员工食用，主要产生废气为油烟，据对南方城市居民的类比调查，人均用油量30g/人·d，项目一期工程、二期工程员工均为60人，即项目一期工程、二期工程食堂用油量分别为0.45t/a，平均来说，油的挥发量占总耗油量的2%～4%之间，取其平均值3%计算，即项目油烟产生量0.014t/a，食堂工作时间以3h/d计，经油烟净化器（去除效率80%，风量6000m³/h）处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放标准后排放。

表4-5 油烟产生及排放情况

产污

环节
用餐人数（人·次/日）

用油量

（t/a）

油烟产生量（t/a）

收集率（%）
去除率

（%）

有组织排放量（t/a）

有组织排放浓度

（mg/m3）

无组织排放量（t/a）
食堂（一期工程）
60
0.45
0.014
90

80

0.003
0.67
0.0014
食堂（二期工程建成后）
120
0.9
0.027
90

80
0.005
1.08
0.0027
表4-6 项目一期工程废气产生及排放情况一览表

产排

情况

产污环节
大豆脱壳粉尘
豆制品加工气味、污水处理站恶臭

炸响铃卷工序
生物质锅炉燃烧

食堂

排放口编号

/

/

DA001
DA002
DA003
污染物

颗粒物

臭气浓度

油烟
烟尘

SO2
NOx

油烟

产生量（t/a）
/
/

5.0
2.118
1.44
4.32
0.014
有组织

收集效率（%）

/

/

90
100

100

100

90

有组织产生量（t/a）

/

/

4.5
2.118
1.44
4.32
0.0126
废气量（m3/h）

/

/

12000
8810.88
6000

有组织产生速率（kg/h）
/

/

0.75
0.706
0.48
1.44
0.0168
有组织产生浓度（mg/m3）
/

/

62.5
80.128
54.478
163.434
2.8
处理措施
加强车间通风
加强车间通风
油烟净化器
经过“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理后，高空排放

油烟净化器

处理效率（%）

/

/

85
90

90

90

80

有组织排放量（t/a）
/

/

0.675
0.2118
0.144
0.432
0.003

有组织排放速率（kg/h）
/

/

0.113
0.071
0.048
0.144
0.004

有组织排放浓度（mg/m3）
/

/

9.375
8.013
2.724
16.343
0.67

无组织

排放量（t/a）
1.0646

/

0.5
/

/

/

0.0014
无组织排放速率（kg/h）
0.266

/

0.083
/

/

/

0.002

排放时间（h）

6000

2000
3000

750

表4-7 项目二期工程建成后全厂废气产生及排放情况一览表

产排

情况

产污环节
大豆脱壳粉尘
豆制品加工气味、卤制气味、污水处理站恶臭
炸响铃卷工序
生物质锅炉燃烧

食堂

排放口编号

/

/

DA001

DA004
DA002
DA003
污染物

颗粒物

臭气浓度

油烟
烟尘

SO2
NOx

油烟

产生量（t/a）
2.2238

/

5.0
5.0
4.236
2.88
8.64
0.014
有组织

收集效率（%）

/

/

90
90
100

100

100

90
有组织产生量（t/a）

/

/

4.5
4.5
4.236
2.88
8.64
0.0126
废气量（m3/h）

/

/

12000
12000
17621.76
6000
有组织产生速率（kg/h）
/

/

0.75
0.75
1.412
0.96
2.88
0.0168
有组织产生浓度（mg/m3）
/

/

62.5
62.5
80.128
54.478
163.434
2.8
处理措施
加强车间通风
加强车间通风
油烟净化器
油烟净化器
经过“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理后，高空排放
油烟净化器
处理效率（%）

/

/

85
85
90

90

90

80
有组织排放量（t/a）
/

/

0.675
0.675
0.4236
0.288
0.864
0.003
有组织排放速率（kg/h）
/

/

0.113
0.113
0.1412
0.096
0.288
0.004
有组织排放浓度（mg/m3）
/

/

9.375
9.375
8.013
5.448
16.343
0.67
无组织

排放量（t/a）
2.2238

/

0.5
0.5
/

/

/

0.0014
无组织排放速率（kg/h）
0.556

/

0.083
0.083
/

/

/

0.002
排放时间（h）

6000

2000
3000

750

表4-8  项目废气治理设施一览表

产污环节
排气筒编号
污染物

排放方式

治理

措施
处理能力（m3/h）

收集效率%

治理工艺去除率%
是否为可行技术
排放标准

黄豆脱壳工序
/

颗粒物
无组织

加强车间通风
/

/

/

/

广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值

炸响铃卷油烟
DA001
油烟
有组织
油烟净化器
12000
90
85
是
《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放标准
DA004
生物质锅炉燃烧

DA002
烟尘
有组织

“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理后经35m高空排放
/

90

0

是

广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）中燃生物质锅炉烟气排放标准
SO2
NOx

食堂

DA003
油烟

有组织

油烟净化器

6000

90

80

是

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型规模排放标准
表4-9 项目有组织废气排放口基本信息一览表
编号
名称
污染物种类
排气筒底部中心坐标（经纬度）
排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气温度/℃
排放口类型
X

Y

DA001
油炸油烟废气排放口1（一期）
油烟
116.104190

23.560349

15
0.25
30
一般排放口
DA004
油炸油烟废气排放口2（二期）
116.105295

23.559544

15
0.25
30
一般排放口
DA002
生物质锅炉燃烧废气排放口
烟尘、SO2、NOx
116.104689
23.561030
35
0.5
45
一般排放口
DA003
食堂油烟废气排放口

油烟

116.105515

23.558600

15
0.25

30

一般排放口

1.3非正常工况下大气环境影响分析

非正常排放是指生产过程中开停车（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目废气非正常工况排放主要为废气治理设施故障导致处理油烟和锅炉燃烧废气的效率降至0%，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-10。
表 4-10
非正常工况排气筒排放情况
序号
污染源
污染物名称
非正常排放原因
非正常排放速率/(kg/h)
非正常排放浓度（mg/m3）
单次持续时间/h
年发生频次（次）
应对措施
1
DA001
油炸油烟
油烟净化器故障
0.125
20.83
1
1
停机检修
2
DA004
0.125
20.83
3
DA002
SO2
锅炉废气处理设施故障
2.88
163.434
1
1
停机检修
NOX
1.412
80.128
烟尘
0.96
54.478
4
DA003
食堂油烟
油烟净化器故障
0.0384
6.4
1
1
停机检修
为防止废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设施的隐患，确保废气处理设施正常运行；

②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。

1.4 废气污染防治措施可行性分析及其影响分析

（1）废气污染防治措施可行性分析

①大豆脱壳粉尘
本项目大豆脱壳粉尘产生量少，且通过规范人工操作尽量避免粉尘的产生，如缓慢轻投、投后马上将盖子盖上等措施后，减少颗粒物无组织排放。

②恶臭气味

车间内食品加工异味不含有毒有害物质，车间异味通过加强车间通排风，污水处理设施经加盖后，可降低其对周围环境的影响。臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值要求，即臭气浓度≤20（无量纲）。

③锅炉废气

湿法脱硫脱硝除尘设施原理：脱硫的过程就是将碱性脱硫剂（如石灰石，CaO，氢氧化钠等）制成浆液，与锅炉烟气混合，二氧化硫遇水成酸，与碱性脱硫剂反应生成CaSO4（硫酸钙等脱硫终产物的过程；脱硝的原理和脱硫类似，就是用氨或尿素代替脱硝剂，将生成的NOX还原成N2，从而脱除烟气中的NOX；除尘是捕捉烟气中颗粒物的过程。

根据《高污染燃料目录》（国环规大气[2017]2号）中提到：“三、按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）和Ⅲ类（严格）。Ⅲ类3．非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 ” 可见本项目生物质锅炉配套湿法脱硫脱硝除尘设施的措施是可行的。

项目两台锅炉产生的废气分开收集后，经过“湿法脱硫脱硝除尘设施”进行处理达到广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）新建锅炉大气污染物排放浓度限值中的燃生物质成型燃料锅炉标准，尾气通过35m高的排气筒向高空排放。
②油烟净化器

项目拟在油炸车间和食堂灶台上方安装集气罩收集油烟后，引至油烟净化器内，利用高压电场原理，通过高频电源装置与静电组合模板一一对应，形成电场分布，使油烟粒子荷电后在另一极板上吸附，从而对油烟粒子及粘性粉尘进行高效捕集，并对气味进行分解净化，经处理后的油烟滤除率可达80%以上，超过了油烟最低去除率要求的75%，处理后的油烟达到《饮食业油烟排放标准》中型规模（油烟≤2.0mg/m3）。

（2）废气排放环境影响分析

本项目所在地区为环境空气质量达标区，周边最近的敏感点为卅岭村，距离约460 米。本项目营运期产生的废气包括大豆脱壳粉尘、食品加工气味、污水处理站恶臭气体锅炉燃烧废气和油烟。

大豆脱壳粉尘在车间内以无组织形式排放，经加强车间通风，可满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段无组织排放监控点浓度限值要求；臭气浓度经加强车间通排风、污水处理站通过加盖密闭后可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界二级新扩改建标准值要求；生物质锅炉燃烧废气经35m高排气筒排放，SO2、NOx、颗粒物达到广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质锅炉烟气排放标准；油烟油烟和食堂油烟经油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模（油烟≤2mg/m3）后引高排放。

综上所述，该项目产生的油烟、臭气浓度、烟尘、NOx、SO2等废气污染物，均不属于《有毒有害大气污染物名录》中的污染物。项目建成后落实各产污环节污染防治措施后，可减少废气无组织排放量，废气经治理设施处理后，均可达标排放，对周边环境影响不大。
1.5废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），结合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录C.7自行监测计划，废气自行监测计划如下：
表4-11   有组织废气监测方案
序号

监测点位

监测因子
监测频率

1

炸腐竹油烟（DA001、DA004）
油烟
1次/年
2
锅炉天然气燃烧废气排放口（DA002）
颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度
NOx：1次/月；颗粒物、SO2、烟气黑度：1次/年
3
食堂油烟排放口（DA003）
油烟
1次/年
4-12  无组织废气监测计划表

序号

监测点位

监测因子
监测频率

1

厂界
臭气浓度、颗粒物
1次/年
2. 废水  

2.1 废水源强估算

本项目运营期间用水包括生活用水及生产用水（生产用水包括大豆清洗、浸泡、磨浆用水、设备清洗用水、地面清洗用水），外排的废水主要包括员工生活污水、大豆清洗、浸泡废水、设备清洗废水、地面清洗废水。

（1）生活污水
项目投入生产后厂内人员120人，一期工程员工为60名，二期工程新增员工60名，均在项目内食宿，根据《用水定额 第3部分：生活》（DB44/T 1461.3-2021）表A.1服务业用水定额表国家行政机构有食堂和浴室先进值15m3/人·a，则项目一期工程员工用水量为900t/a（3.6t/d），二期工程建成后全厂员工总用水量为1800t/a（7..2t/d）。污水产生量按用水量的80%计算，则项目一期工程生活污水产生量为720t/a（2.88/d），二期工程建成后全厂生活污水产生量为1440t/a（5.76t/d）。

该类污水的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N。生活污水经三级化粪池预处理达到达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值后经生活污水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施进一步处理。

表4-13 生活污水主要污染物产排污情况表

生活污水量

污染物名称
COD
BOD5
SS
NH3-N
一期工程
720t/a
产生浓度（mg/L）
300
200
200
40
年产生量（t/a）
0.216
0.144
0.144
0.029
二期工程
720t/a
产生浓度（mg/L）
300
200
200
40
年产生量（t/a）
0.216
0.144
0.144
0.029
二期工程建成后全厂
1440t/a
产生浓度（mg/L）
300
200
200
40
年产生量（t/a）
0.432
0.288
0.288
0.058
一期工程
720t/a
经三级化粪池预处理后
排放浓度（mg/L）
180
100
150
25
排放量

（t/a）
0.13
0.072
0.108
0.018
二期工程
720t/a
排放浓度（mg/L）
180
100
150
25
排放量

（t/a）
0.13
0.072
0.108
0.018
二期工程建成后全厂
1440t/a
排放浓度（mg/L）
180
100
150
25
排放量

（t/a）
0.26
0.144
0.216
0.036
《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
≤500
≤300
≤400
--
揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准
≤180
≤100
≤150
≤25
出水执行标准（mg/L）
≤40
≤10
≤10
≤5
（2）生产废水
①黄豆清洗废水
根据建设单位提供资料，本项目按照1：1的豆水比例对黄豆进行清洗，需清洗两遍，第一遍洗去表面灰尘，第二遍再过滤清洗。项目一期工程黄豆年用量为1900t/a，二期工程黄豆年用量为（1900t/a+200t/a）2100t/a，则本项目一期工程年黄豆清洗用水量为3800t/a（15.2t/d），二期工程黄豆清洗用水量为2100×2=4200t/a（16.8t/d）。该工序第一遍的清洗废水含有灰尘等杂质，排入厂内自建污水处理站处理后排放，第二遍的清洗废水杂质少，排入储水塔内进行过滤沉淀后再次回用于第一遍的黄豆清洗，不外排，仅排放第一遍的清洗废水。产物系数按0.9计，则本项目一期工程黄豆清洗废水量为1710t/a（6.84t/d），二期工程年黄豆清洗废水量为1890t/a（7.56t/d），该废水经自建污水处理站处理达标后经工业废水管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂进行处理。
②黄豆浸泡废水

根据建设单位提供资料，按照1：1.5的豆水比例进行浸泡，即一期工程年浸泡大豆用水为1900×1.5=2850t/a（11.4t/d），二期工程年浸泡大豆用水为2100×1.5=3150t/a（12.6t/d）。

黄豆吸水率约为黄豆的1.2倍，则项目一期泡好的大豆含水量1900×1.2=2280t/a，项目二期泡好的大豆含水量2100×1.2=2520t/a，进入磨浆工序。根据上文分析，项目一期工程年浸泡大豆用水为2850t/a（11.4t/d），二期工程年浸泡大豆用水为3150t/a（12.6t/d），因此一期工程黄豆浸泡废水产生量为2850-2280=570t/a，二期工程黄豆浸泡废水产生量为3150-2520=630t/a。该废水的主要污染物质有：水溶性非蛋白氮、水苏糖、棉籽糖等寡聚糖，柠檬酸等有机酸以及水溶性维生素、矿物质、异黄酮等色素类物质，参考《豆制品污水处理工程》（李林，李小明，湖南大学环境科学与工程学院，长沙，2008），此工序废水中主要污染因子及其浓度为COD：3000mg/L，BOD5：2000mg/L，SS：800mg/L，NH3-N：40mg/L。
③磨浆用水

根据建设单位提供资料，本项目按照1：1的豆水比例添加磨浆用水，项目一期工程黄豆用量为1900t/a，二期工程黄豆用量为1900t/a，则项目一期工程年磨浆用水为1900t/a（7.6t/d），二期工程年磨浆用水为1900t/a（7.6t/d）。此部分用水除10%进入豆渣中（3800×0.1=380t/a），其余全部进入豆浆。煮制、起竹过程中均处在较高的温度，约60%的水分蒸发（3420×0.6=2050t/a），剩余的浆液（1370t/a）部分用于制浆结皮，此部分用水全部进入产品，不外排。

项目二期的豆奶为独立的生产线，磨浆工序大豆：水=1：5，黄豆用量为200t/a，则项目二期工程黄豆磨浆用水量为1000t/a，此部分用水除10%进入豆渣中（1000×0.1=100t/a），其余全部进入豆浆（900t/a），不外排。
④洗瓶废水（二期）

本项目二期工程中豆奶使用瓶子罐装，需使用纯水对其灌装用瓶进行清洗，根据建设方提供的资料，本项目洗瓶用水量约为2.5t/d，625t/a，产物系数按0.9计，则洗瓶废水量为2.25t/d，562.5t/a。

⑤设备清洗废水

项目部分生产设备和容器每天需要进行清洗，项目一期工程设备清洗用水量为1250t/a（5t/d），二期工程设备清洗用水量为（1500t/a）6t/d。废水产生量按用水量的90%计，则项目一期工程设备清洗废水产生量为1125t/a（4.5t/d），二期工程设备清洗废水产生量为1350t/a（5.4t/d）。类比同类项目，类比同类项目，该项废水污染物浓度分别为CODCr 1000mg/L、BOD5 400mg/L、SS400mg/L、NH3-N40mg/L、动植物油40mg/L。
⑥车间地面拖洗废水

本项目生产车间每天需进行清洁，采用拖布擦洗，不采用水冲洗的方式。清洗用水量按2L/m2计，项目一期工程需要清洗的生产车间面积约为2000m2（大豆加工车间、油炸间灌装间），则项目一期地面清洗用水量为4t/d（1000t/a）；项目二期工程需要清洗的生产车间面积约为3000m2（大豆加工车间、油炸间、灌装间），则项目二期地面清洗用水量为6t/d（1500t/a）；产污系数取0.9，则一期工程地面清洗废水约为3.6t/d（900t/a），二期工程地面清洗废水约为5.4t/d（1350t/a）。 地面清洗废水中主要含有有机物、悬浮物、动植物油及阴离子表面活性剂等，该项废水污染物浓度分别为CODCr 300mg/L、BOD5 250mg/L、SS500mg/L、NH3-N35mg/L、动植物油40mg/L。
⑦实验室废水

本项目设有实验室，主要用于产品的品质检验，检测项目为产品包装外观、重量、大肠杆菌、 菌落总数等指标。完成质检实验后，实验仪器、容器需使用自来水进行清洗，会产生一定量的清洗废水。实验室清洗用水量约 0.144t/d（36t/a），产污系数取0.9，则污水排放量为0.13t/d（32.4t/a）。检验废水中主要含有少量有机物及悬浮物等。
⑧纯水机浓水

本项目豆皮生产线（黄豆清洗、浸泡使用自来水）和豆奶生产线原料用水均采用纯水，本项目设置1台纯水机，纯水机制备纯水过程会产生浓水，原水转换率70%，根据给排水分析可知，项目一期工程纯水用量为1350t/a（5.4t/d），浓水产生量为408t/a（1.62t/d），二期工程纯水用量为2153.57t/a（8.61t/d），浓水产生量为646t/a（2.584t/d）。由于原水是自来水，浓水主要成分为自来水中除H2O的其他杂质成分及部分未被提纯的H2O， 故浓水中不含有毒有害物质，该部分浓水回用于厂区内绿化灌溉，不外排。

根据前文分析，项目生产废水排放总量为10182.4m³/a（40.73m³/d）。

废水污染物主要为CODcr、BOD5、SS、氨氮和动植物油。本项目生产废水包括黄豆清洗废水、黄豆浸泡废水、洗瓶废水、设备清洗废水、车间地面拖洗废水和实验室废水，本项目各污染物取最大值作为本项目生产废水的产生浓度，其中黄豆浸泡废水的较其他废水的浓度大，因此取黄豆浸泡废水的产生浓度作为本项目生产废水的产生浓度，参考《豆制品污水处理工程》（李林，李小明，湖南大学环境科学与工程学院，长沙，2008），泡豆废水中主要污染因子及其浓度为COD：3000mg/L，BOD5：2000mg/L，SS：800mg/L，NH3-N：40mg/L。动植物油取：40mg/L。则本项目废水产生情况如表4-14。本项目生产废水经“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值后经工业废水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施进一步处理。

表4-14 生产废水污染物产生情况一览表

项目

污水量

污染物

CODCr
BOD5
NH3-N

  SS

动植物油
生产废水
一期工程
5057.4t/a
产生浓度mg/L
3000
2000
40
800
40
产生量t/a

15.172
10.115
0.202
4.406
0.202
二期工程
6565t/a

产生浓度mg/L
3000
2000
40
800
40
产生量t/a

15.172
10.115
0.202
4.406
0.202
二期工程建成后全厂
11622.4t/a
产生浓度mg/L
3000
2000
40
800
40
产生量t/a

34.867
23.245
0.465
9.298
0.465
2.2废水统计

本项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表 4-15，废水间接排放口基本情况见表4-16，废水污染物排放执行标准见表4-17，水污染物排放量核算见表4-18。

表4-15 废水类别、污染物及污染治理设施信息

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

生活污水

CODCr、BOD5、SS、氨氮
进入揭阳产业转移园西部污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

污水设施-01

三级化粪池

三级化粪池

DA001

是 EQ \o\ac(□,√,√)
否

一般排放口
生产废水

CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油
进入揭阳产业转移园西部污水处理厂
间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

污水设施-02

自建废水处理站
调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀
DA002

是 EQ \o\ac(□,√,√)
否

一般排放口
表4-16 废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

DA001

116.104705

23.560180

0.144
进入揭阳产业转移园西部污水处理厂
生产期间
揭阳产业转移园西部污水处理厂
CODCr
40
BOD5
10
SS
10
氨氮

5
DA002

116.104699

23.560708

1.162
进入揭阳产业转移园西部污水处理厂
生产期间
揭阳产业转移园西部污水处理厂
CODCr
40
BOD5
10
SS
10
氨氮

5
石油类
3
表4-17 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

排放标准浓度限值mg/L

1

DA001
CODCr
揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准
180
BOD5
100
SS
250
氨氮

25
2

DA002

CODCr
揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准
130
BOD5
70
SS
250
氨氮

—
石油类
20
表4-18 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

日排放量（t/d）

年排放量（t/a）

1

DA001
CODCr
180
0.001
0.26
BOD5
100
0.0006
0.144
SS
150
0.0009
0.216
氨氮

25
0.0001
0.036
DA002

CODCr
63.825
0.003
0.65
BOD5
6.737
0.0003
0.069
SS
4.781
0.0002
0.049
氨氮

16.796
0.0007
0.171
石油类
1.485
0.0001
0.015
全厂排放口合计

CODCr
0.91
BOD5
0.213
SS
0.265
氨氮

0.207
石油类
0.015
2.3 措施可行性及影响分析
（1）污水处理设施可行性分析

①生活污水

项目生活污水经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值后经生活污水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水处理设施进一步处理。

②生产废水

本项目生产废水经厂内自建污水处理设施（“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工艺）处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值后经工业废水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施进一步处理。

本项目设计废水处理站，处理规模100t/d，项目二期工程建成后全厂生产废水最大产生量为10182.4t/a（40.73t/d），可满足项目废水处理需求并留有一定的余量。采用“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”的处理工艺。工艺流程图详见下图：
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图4-1生产废水处理工艺流程图
废水处理工艺流程说明：

调节池：为了使构筑物正常工作，不受废水高峰流量或浓度变化的影响，需在废水处理设施之前设置调节池。保证水质的均匀和后续构筑物进水量一致。

PH调节池：加入少量NaOH调节废水PH值。
（3）混凝池1、絮凝池1：在混凝池1中投入混凝剂PAC、在絮凝池1中投入絮凝剂PAM，将水中大部分的悬浮物凝聚成大块矾花。

（4）沉淀池1：絮凝成团的悬浮物进入沉淀池，通过重力的作用，让絮凝的悬浮物沉降下来，使其与水分离。

（5）厌氧池：厌氧池内利用厌氧菌的作用，使有机物发生水解、酸化和甲烷化，去除废水中的有机物，并提高污水的可生化性，有利于后续的好氧处理。
（6）水解酸化池：水解（酸化）处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法，和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同，将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段，即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续处理奠定良好基础。

（7）接触氧化池1、接触氧化池2：生化部分选用生物接触氧化法，该法是介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。它由池体、填料、布水装置及曝气系统四部分组成。微生物部分以生物膜的形式固着生长于填料表面，部分则是絮状悬浮生长于水中，通过水下曝气器充氧，微生物将溶于水中的有机物氧化分解，生物膜长到一定厚度后，近填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，形成生物膜的新陈代谢，脱落的生物膜将随出水流出池外。

生物接触氧化法具有以下工艺特点：

①具有较高的容积负荷，占地少；
②不需设污泥回流系统，也不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；
③对水质水量的骤变有较强的适应能力。

④动力消耗低。

（8）混凝池2、絮凝池2：在混凝池2中投入混凝剂PAC、在絮凝池2中投入絮凝剂PAM，将水中大部分的悬浮物凝聚成大块矾花。

（9）沉淀池2：絮凝成团的悬浮物进入沉淀池，通过重力的作用，让絮凝的悬浮物沉降下来，使其与水分离。

（10）清水池：经过斜管沉淀池沉淀后的水汇入清水池，处理达标后经生产废水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施进一步处理。

表4-19 各级处理单元的污染物去除率(mg/L)

项目

CODCr
BOD5
氨氮

SS

石油类
原水(mg/l，PH除外)

3000
2000
40
800
40
格栅
出水

3000

1900
40

400

38
去除率

0

5%
0

50%

5%

调节池

出水

3000
1900
40
400
38
去除率

0

0

0
0

0
PH调节池

出水

3000
1900
40
400
38
去除率

0
0
0

0
0

混凝池1
出水

2400
1520
39.2
480
30.4
去除率

20%

20%

2%

+20%

20%

絮凝池1
出水

1920
1216
38.416
480
28.88
去除率

20%

20%

2%

0
5%

沉淀池1
出水

1824
1155.2
38.416
96
20.216
去除率

5%
5%
0
80%

30%

厌氧池
出水

547.2
231.04
34.574
96
18.194
去除率

70%

80%

10%

0

10%

水解酸化池1
出水

492.28
207.936
31.117
86.4
16.375
去除率

10%

10%

10%

10%

10%

接触氧化池1
出水

196.992
41.587
12.447
77.76
6.55
去除率

60%

80%

60%

10%

60%

接触氧化池2
出水

78.797
8.317
4.979
69.984
2.62
去除率

60%

80%

60%

10%

60%

混凝池2
出水

70.917
7.486
4.879
83.981
2.358
去除率

10%

10%

2%

+20%

10%

絮凝池2
出水

63.825
6.737
4.781
83.981
2.122
去除率

10%

10%

2%

0

10%

沉淀池
出水

63.825
6.737
4.781
16.796
1.485
去除率

0

0

0

80%

30%

清水池

出水

63.825
6.737
4.781
16.796
1.485
去除率

0

0

0

0
0

排放标准

90
20
10

60
20
由上表可知，项目生产废水（洗蛋废水、车间地面拖洗废水、设备容器清洗废水、洗衣废水、杀菌流水线废水、锅炉废水、实验室废水）经废水处理设施处理后出水水质可满足广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值，因此，项目生产废水采用的处理工艺是可行的。

（2）依托揭阳产业转移园西部污水处理厂处理的环境可行性分析
①揭阳产业转移工业园西部污水处理厂的概况
揭阳产业转移工业园区位于广东省揭阳市揭东县与揭西县交界处丘陵山区， 西部污水处理厂位于该工业园区西部，厂址中心地理位置坐标东经116°05'59.1"，北纬23°33'39.9"。 项目总占地6000m2。揭阳产业转移工业园西部污水处理厂设两套处理设施，园区内企业排放的工业废水和生活污水分两套收集管网分开收集，并排入污水处理厂两套处理设施分开处理。污水处理厂总处理能力为3000m³/d，其中工业废水处理设施处理能力为1000m³/d，生活污水处理设施处理能力为2000m³/d。
回用情况：项目生活污水尾水40%中水回用，工业废水尾水全部回用，通过回用管道汇聚到园区东西两湖作为景观水体， 再通过回用配套设施引至服务范围内的设备清理和场地冲洗及园区卫生设施冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工等用水。
②揭阳产业转移工业园西部污水处理厂污水处理工艺

工业园区污水采用三级处理，以达到外排及回用标准，以厌氧+缺氧+好氧（改良型 A2/O 法）及人工湿地的处理方法为主要处理工艺。

生活污水处理工艺为： 格栅池→生活污水调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→二沉池→缓冲池→人工湿地→消毒池→回用水池。处理后的污水达到《城市污水再生利用 杂用水水质》（GB/T18920-2002）和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标较严值，并部分回用，部分达标排放，回用量为800 m³/d，排放量为1200m³/d。

工业废水处理工艺为：工业废水调节池→平流隔油池→pH调节池→生物接触氧化池→絮凝池→二沉池→缓冲池→人工湿地→消毒池→回用水池。处理后的废水达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准，全部回用。
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图4-2 污水处理工艺流程图
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图4-3 工业废水处理工艺流程图

③揭阳产业转移工业园西部污水处理厂进出水水质

生活污水进水水质指标如表4-20：

表4-20 生活污水设计进水水质要求
污染物
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
单位：mg/L
180
100
150
25
工业废水进水水质指标如表4-21：

表4-21 工业废水设计进水水质要求
污染物
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
石油类
单位：mg/L
130
70
250
—
20
出水水质：由于污水处理厂处理后的污水就近排入半坑溪， 根据揭阳市环保局“关于处理厂出水标准的意见”及按照揭阳市地面水体规划，半坑溪为Ⅲ类水域，因此，污水处理厂的排放标准应执行《广东省水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准中的“城镇二级污水处理厂”排放限值和《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准较严值。
④对揭阳产业转移工业园西部污水处理厂出水水量影响分析

本项目排入揭阳产业转移工业园西部污水处理厂的污水类为生活污水、生产废水， 预计生活污水最大排放量为5.76m3/d，生产废水最大排放量为40.73m3/d。根据揭阳产业转移工业园西部污水处理厂设计生活污水处理能力为2000m³/d，根据纳污证明（详见附件五）可知，西部污水处理厂生活污水剩余处理量约1600t/d，工业废水剩余处理量约600t/d本项目外排生活污水量为5.76t/d，仅占污水处理厂的0.36%；揭阳产业转移工业园西部污水处理厂设计工业废水处理能力为1000m³/d，本项目外排生产废水量为40.73t/d，仅占污水处理厂的6.79%。具有足够的负荷接纳本项目的污水，不会对揭阳产业转移工业园西部污水处理厂的水量造成明显的冲击，不会对揭阳产业转移工业园西部污水处理厂正常运行造成明显不良影响。

⑤揭阳产业转移工业园西部污水处理厂水质影响分析

本项目污水可生化性好，经三级化粪池处理后污水中的各类污染物的排放情况见表 4-12。由表可知，生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》 （DB4426-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移工业园西部污水处理厂进水标准较严值的要求，可排入揭阳产业转移工业园西部污水处理厂深化处理；生产废水经厂内自建污水处理设施（“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工艺）处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值后经工业废水收集管网排入揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水处理设施进一步处理，不会对揭阳产业转移工业园西部污水处理厂的处理水质造成明显影响。
2.4 废水监测计划

建设单位废水污染源应依据《排污单位自行监测技术指南 总则》 （HJ819-2017）要求，制定水环境监测方案。生活污水经生活污水收集管网排入揭阳产业转移工业园西区污水处理厂的生活污水处理系统处理，根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ819-2017），生活污水单独排入污水处理设施， 无需进行日常监测，仅监测生产废水。

运营期废水污染物监测计划详见下表：

表4-22  项目水污染物监测计划
序号

污染源类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
1
生产废水
DW002
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类
1次/年
达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值
3. 噪声

3.1 噪声源强及降噪措施

项目营运期的噪声源主要为生产设备产生的噪声，其噪声声级从70-75dB（A）不等。因此必须在厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。项目设备产生的噪声源强详见下表：
表4-23 项目设备噪声源强一览表

序号

设备名称
数量

单台噪声源强dB(A)
持续时间（h/d)

治理措施
降噪后源强dB(A)
噪声叠加值dB(A)
1
腐竹豆皮卷生产线（响铃卷、腐竹）
20条
75
24
隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备
56.02

53.65

5

豆奶生产线

1条

70

45

6

锅炉

2台

75

53.01

3.2噪声影响及达标分析
根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。

①噪声叠加计算公式如下：
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式中：Lp--多个噪声源的合成声级，dB(A)；

Li--某噪声源的噪声级，dB(A)。
②采用距离衰减模式预测噪声影响值，采用公式如下：
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式中：Lp--距噪声源r处的噪声级，dB(A)；

Lw--距噪声源r0处的噪声级，dB(A)；

r──预测点距声源的距离，m；

r0──参考位置距声源的距离，m，取r0＝1m；

α──大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

R--房屋、墙体、窗、门、围墙对噪声的隔声量，dB(A)。

根据上述计算模式，在对车间生产设备采取隔声降噪措施情况下，计算得出边界噪声预测值见表4-24。
表 4-24  本项目设备噪声传播至厂界噪声贡献值
单位 dB(A)
厂界名称

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

背景值
/
/
/
/
/
/
/
/
贡献值

45.5
46.5
43.2
47.2
41.8
49.8
34.3
34.3
预测值

45.5

46.5

43.2

47.2

41.8

49.8

34.3

34.3

标准限值

65
55
65
55
65
55
65
55
根据噪声预测分析，本项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，各厂界昼间最大噪声预测值约 49.8dB(A)，夜间最大噪声预测值约 46.2dB(A)，厂界噪声能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类区标准（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），不会对周围声环境敏感目标产生影响。
3.3噪声污染防治措施可行性分析
①生产设备噪声源分散布置在生产车间内，同时企业加强生产区域门窗的隔声性能，

考虑到车间建筑门窗基本关闭情况，该车间的整体降噪能力可达25dB(A)以上。

②合理布置车间内设备，避免设备之间的噪声叠加影响。

③选用低噪声设备，从源头控制噪声。

本项目机械噪声经过上述措施治理和距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。以上噪声治理措施容易实施，投资费用较少，因此措施是可行的。
3.4声环境监测计划

本项目根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本项目声环境监测方案。

表4-25 项目噪声监测计划

污染物类别
监测点位
监测指标
监测频次
执行标准
噪声
厂界
等效连续A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准

4. 固体废物

4.1 固废产生情况

本项目生产经营过程中产生的固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废。
生活垃圾

根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类》，住宿人员每人每天产生1.0kg生活垃圾计，本项目一期工程、二期工程员工均为60人，均在厂内住宿，年工作时间250天计，则项目运营后一期工程、二期工程产生的生活垃圾量为均15吨/年，二期工程建成后全厂生活垃圾量为30吨/年，由环卫部门统一及时负责清运处理，定期清理，统一处置。

一般工业固废

①豆皮

本项目黄豆脱壳工序产生豆皮，豆皮产生量约为黄豆使用量的1%，项目一期工程原料黄豆消耗量1900t/a，二期工程原料黄豆消耗量2100t/a，即一期工程豆皮产生量为19t/a，二期工程豆皮产生量为21t/a，经收集后作为饲料外售。
②豆渣

本项目黄豆磨浆、分离工序会产生豆渣。项目一期工程原料黄豆消耗量1900t/a，二期工程原料黄豆消耗量2100t/a，豆渣产生量约50%，则一期工程干豆渣产生量为950t/a，二期工程干豆渣产生量为1050t/a；豆渣含水率约为60％，则一期工程含水豆渣产生量约为2375t/a，二期工程含水豆渣产生量约为2625t/a，豆渣经收集后作为饲料外售。
③废包装材料

废包装材料由原料拆包时产生的和产品包装工序产生的成品包装，一期工程废包装材料年产生量约1t/a，二期工程废包装材料年产生量约1.2t/a，，经收集后统一储存在一般固废暂存区，定期外售废品回收站综合利用。

④不合格产品

根据建设单位提供资料及类比同类企业，不合格品占成品的0.02%，项目一期工程年产响铃卷600吨、腐竹900吨，二期工程年产响铃卷600吨、腐竹900吨、即食腐竹200吨，即一期工程不合格产量为0.3t/a，二期工程不合格产量为0.34t/a，经收集后作为饲料外售。

⑤油炸机油渣

油炸机内的油每日工作结束后专门清理一次，以保证油炸响铃卷的色、香、味以及油炸锅内的油质，因此，在清理油炸机时会产生少量的油渣，根据类比其他同类型企业资料，此过程中产生的油渣量为0.2kg/d，即 0.04t/a。油炸机产生的油渣集中收集后，装入暂存桶暂存，定期运走，经收集后作为饲料外售。
⑥餐厨垃圾及废油脂

餐厨垃圾主要产生于厨房烹饪过程，产生量按0.5kg/人•d 计，项目拟就餐员工共120人，工作日按250天计，则项目餐厨垃圾产生量为15t/a。

油炸废气治理设施油烟净化装置要定期清理，保证处理效率，清理时会产生一定量的废油脂。本项目共设有3台油烟净化器（食堂1台、油炸车间2台）。一期工程油炸车间油烟产量为0.25t/a，二期工程油炸车间油烟产量为0.25t/a，收集效率90%，油烟净化器净化效率85%，则一期工程油烟净化器废油脂产生量为0.191t/a，二期工程油烟净化器废油脂产生量为0.191t/a；食堂油烟产量为0.014t/a，收集效率90%，油烟净化器净化效率80%，则一期工程油烟净化器废油脂产生量为0.201/a，二期工程油烟净化器废油脂产生量为0.191/a，共0.392t/a。

本项目餐厨垃圾和废油脂定期收集后，交由环卫部门清运处理。

⑦锅炉炉渣

本项目一期工程生物质燃料使用量为8472t/a，二期工程生物质燃料使用量为8472t/a，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（环境部公告2021年第24号）中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业固体废物”中的工业固体废物（炉渣）产污系数9.24A（灰分含量取3%）进行计算，项目一期工程炉渣产生量为234.84t/a；二期工程炉渣产生量为234.84t/a。锅炉灰渣经收集后，用编织袋袋分装封口，存放于固废暂存间，存放期间应注意防风防雨，收集后交由农户用作农田肥料。

⑧废水处理污泥

本项目自建污水处理设施处理产生的生产废水，一期工程生产废水总处理量为4337.4t/a（17.35t/d），二期工程生产废水总处理量为5845t/a（23.38t/d），自建污水处理系统采用“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀” 工艺处理生产废水，污水处理系统将产生的一定量的污泥，根据工程经验，污泥排放量按照下式计算：

Y=YT×Q×Lr

式中：Y—污泥产量，g/d；

Q——废水处理量，m3/d；

Lr——去除的SS浓度，mg/L；

YT——污泥产生系数（取0.8）。

由上式计算得出，本项目一期工程污水处理设施干污泥的产生量为2.718t/a，二期工程污水处理设施干污泥的产生量为3.662t/a，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）污泥含水率以80%计，则本项目一期工程产生污泥为13.59t/a，二期工程产生污泥为18.31t/a，属于一般固体废物，交由环保部门处理。

⑨废反渗透膜

本项目设有1套纯水机，需定期对纯水机的反渗透膜进行更换，平均每2年更换一次，更换量约为0.15t，则项目一期工程、二期工程废反渗透膜产生量均为0.15t。收集后交由回收单位回收利用。

表4-26  运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况

序号

固废名称

类别代码
属性
产生环节
物理性状
贮存方式
产生量t/a

利用处置方式和去向
利用或处置量t/a

一期
二期
1
豆皮
139-001-39
一般固废

脱壳工序
固态
袋装
19
21
经收集后作为饲料外售
40
2
豆渣

139-001-39
黄豆磨浆、分离工序
固态
桶装
2375
2625
经收集后作为饲料外售
5000
3
废包装材料
139-001-39

原料拆包、成品包装

固态

堆放
1

1.2

交由环卫部门处理

2.2
4
不合格品
139-001-39

生产、产品质检
固态

袋装
0.3
0.34
经收集后作为饲料外售
0.64
5
油炸机油渣
139-001-39

油炸工序
固态

桶装
0.04
0.04
0.08
6
餐厨垃圾及废油脂
139-001-39
厨房烹饪，油烟净化器
半液态
半液态
0.201
0.191
交由环卫部门清运处理
0.392
7
锅炉炉渣
443-999-66

锅炉燃烧
固态
袋装

234.84
234.84
收集后交由农户用作农田肥料
469.68
8
废水处理污泥
139-001-62

废水处理设施

半液态
半液态
13.59
18.31
交由环保部门处理
31.9
9
废反渗透膜

139-001-99

纯水机

固态

袋装

0.15

0.15

厂家回收
0.3

10
生活垃圾
/
生活垃圾
生活
固态
袋装
15
15
委托环卫部门清运处置
30
注：类别代码根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）要求进行编码

4.2 处理去向及环境管理要求

（1）一般工业固废
对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施：

①为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周
边应设置导流渠。

②为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。

③贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导
流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。

④贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
（2）生活垃圾

在厂内统一收集，交由环卫部门统一处理。

本项目固废经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。

5. 环境风险评价
5.1 环境风险潜势判定
本项目为食品制造行业，本项目营运期涉及的原辅材料中均不属于《建设项目环境风
险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的危险物质，因此，本项目Q<1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I。

5.2 环境风险识别结果
本项目生产过程中的主要环境风险为污水处理站故障导致生产废水超标排放、 废水泄漏， 生产车间发生火灾、爆炸。具体识别如下：
表4-27  项目环境风险识别

事故类型
发生原因

危险目标

环境污染及后果
事故排放

设备故障或管道损坏，会导致废气、废水未经有效收集处理直接排放，影响周边大气、水环境

废气、废水处理设施
可能污染水环境

火灾、爆炸

操作不当或设备事故可能使化学反应失控

物料仓库
燃烧产生的烟气逸散到大气对环境造成影响
5.3 风险防范措施

为预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。针对上述风险源，建设单位应采取一下防范措施：

①定期对废水收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。
②加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。

③各类原料和产品应分区存放，不得混存，并应有一定的安全距离且保证道路通畅。

④在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。

⑤配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道，严禁在车间内吸烟，对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。

⑥发生安全事故时有相应安全应急措施，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识。

5.4评价小结

本项目营运期涉及的原辅材料中均不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1中规定的危险物质，不构成重大风险源。企业需按照有关规范的
要求对各生产设施进行严格监控和管理，认真落实本次评价制定的风险防范措施，可将事
故风险概率和影响程度降至最低。在采取上述有效的防范措施后， 本项目的环境风险可控。
6. 地下水、土壤

本项目属于豆制品生产加工项目，不使用含有重金属以及有毒有害的原辅材料，且项目用地范围均进行水泥地面硬底化（详见附图六）；废水收集池也按照设计要求进行防渗处理，避免水池水渗入地下；同时，项目建成运营期间不涉及污染地下水外排，项目用水不取用地下水。

因此，在做好相关防范措施的前提下，本项目建成后对周边土壤、地下水的影响较小。

7.生态环境影响评价

本项目用地范围内不存在生态环境保护目标，可不开展生态环境影响评价。
8.电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷
达等电磁辐射类项目，不进行分析。



环境保护措施监督检查清单

	      内容 

要素 
	排放口(编号、名称)/污染源 
	污染物项目 
	环境保护措施 
	执行标准 

	大气环境
	DA001、DA004（二期）
	油炸油烟
	经油烟净化器处理达标后通过15m高排气筒排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模（油烟≤2mg/m3）

	
	DA002
	SO2、NOx、颗粒物
	“湿法脱硫脱硝除尘设施”处理达标通过35m高排气筒排放
	广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）表2中燃生物质锅炉烟气排放标准

	
	DA003
	油烟
	经油烟净化器处理达标后排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模（油烟≤2mg/m3）

	
	厂界
	臭气浓度
	自然通风
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值中的二级新扩改建项目标准

	
	
	颗粒物
	自然通风
	广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、
BOD5、NH3-N、SS
	经三级化粪池处理达标后经市政管网排入揭西部锡场镇锡西污水处理厂处理
	达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂生活污水进水水质标准较严值

	
	生产废水
	pH、CODCr、
BOD5、NH3-N、SS、石油类
	经厂区自建废水处理设施（“调节+混凝沉淀+厌氧+水解酸化+接触氧化+混凝沉淀”处理工艺）处理达标后经市政管网排入揭西部锡场镇锡西污水处理厂处理
	达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及揭阳产业转移园西部污水处理厂工业废水进水水质标准较严值

	声环境 
	生产设备
	噪声
	选用低噪声设备、车间合理布局、门窗隔声、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门处理；豆皮、豆渣、不合格品及油炸油炸经收集后作为饲料外售；废包装材料定期外售废品回收站综合利用；餐厨垃圾及废油脂、废水处理污泥交由环卫部门清运处理；锅炉炉渣收集后交由农户用作农田肥料；反渗透膜交由厂家回收。

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	①定期对废水收集排放系统进行检修维护，以降低因设备故障造成的事故排放。

②加强员工的岗前培训，强化安全意识，制定操作规程。

③在运输和贮存过程中，要采取严格的措施防止火灾的发生。建议易发生火灾的物品存放在阴凉、通风良好的地方，远离火源。如发生火灾，用干粉灭火剂及二氧化碳灭火。

④定期检查天然气管道、阀门，减少事故隐患。对易发生泄露的部位实行定期巡检制度，及时发现问题，尽快解决。



	其他环境管理要求
	无


六、结论
	本项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境保护角度来看，该项目建设是可行的。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	SO2
	/
	/
	/
	0.288t/a
	/
	0.288t/a
	+0.288t/a

	
	NOx
	/
	/
	/
	0.864t/a
	/
	0.864t/a
	+0.864t/a

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	0.848/a
	/
	0.848t/a
	+0.848t/a

	
	油炸油烟
	/
	/
	/
	0.118t/a
	/
	0.118t/a
	+0.118t/a

	
	食堂油烟
	/
	/
	/
	0.0077t/a
	/
	0.0077t/a
	+0.0077t/a

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	废水
	生活污水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.26t/a
	/
	0.26t/a
	+0.26t/a

	
	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.144t/a
	/
	0.144t/a
	+0.144t/a

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.216t/a
	/
	0.216t/a
	+0.216t/a

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.036t/a
	/
	0.036t/a
	+0.036t/a

	
	生产废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.65t/a
	/
	0.65t/a
	+0.65t/a

	
	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.069t/a
	/
	0.069t/a
	+0.069t/a

	
	
	SS
	/
	/
	/
	0.049/a
	/
	0.049t/a
	+0.049t/a

	
	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.171t/a
	/
	0.171t/a
	+0.171t/a

	
	
	石油类
	/
	/
	/
	0.015t/a
	/
	0.015t/a
	+0.015t/a

	一般工业
固体废物
	豆皮
	/
	/
	/
	40t/a
	/
	40t/a
	+40t/a

	
	豆渣
	/
	/
	/
	5000t/a
	/
	5000t/a
	+5000t/a

	
	废包装材料
	/
	/
	/
	2.2t/a
	/
	2.2t/a
	+2.2t/a

	
	不合格品
	/
	/
	/
	0.64t/a
	/
	0.64t/a
	+0.64t/a

	
	油炸机油渣
	/
	/
	/
	0.08t/a
	/
	0.08t/a
	+0.08t/a

	
	餐厨垃圾及废油脂
	/
	/
	/
	0.392t/a
	/
	0.392t/a
	+0.392t/a

	
	锅炉炉渣
	/
	/
	/
	469.68t/a
	/
	469.68t/a
	+469.68t/a

	
	废水处理污泥
	/
	/
	/
	31.9t/a
	/
	31.9t/a
	+31.9t/a

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
Wi、Si
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